MAXEPOX® INJECTION-R
FORMULACION EPOXI DE BAJA VISCOSIDAD PARA INYECCIONES A BAJAS TEMPERATURAS

Descripción

MAXEPOX INJECTION-R es una formulación epoxi de muy baja viscosidad, colable o inyectable bajo presión, de curado a bajas temperaturas.

Usos

- Inyección de fisuras, grietas, etc. en el hormigón.
- Impregnación por colada de hormigones, maderas, cerámica, etc de alta porosidad.
- Inyección o colada de huecos entre hormigón y chapas de acero de refuerzo, etc.
- Anclaje y fijación de elementos metálicos en hormigón, piedra, etc.

Ventajas

- Muy baja viscosidad y adecuada velocidad de reacción incluso a bajas temperaturas.
- En función de la aplicación, admite la adición de cargas para una mayor economía.

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: Los componentes se suministran en sets predosificados y puede utilizarse según se suministra para inyecciones directas. También pueden adicionarse cargas de cuarzo hasta una relación ligante / árido de 1 / 3. Esta relación dependerá del tipo de aplicación y de la dificultad para realizar la inyección bajo presión o la colocación por colada.
Bajo pedido, y para trabajos que precisen una gran cantidad de material, también puede suministrarse a granel. En este caso, cuando se realice la dosificación in situ deberán respetarse expresamente las proporciones de los componentes que se detallan en peso en la tabla de datos técnicos.
El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto.

Aplicación: Se realizará mediante colada por vertido o con el equipo de inyección adecuado. En cualquier caso la viscosidad del sistema, y por tanto, las posibilidades de aplicación, variarán muy sensiblemente en función de la temperatura. MAXEPOX INJECTION-R es más viscoso y, en consecuencia, presenta menos trabajabilidad cuanto menor es la temperatura. Por debajo de los 5 ºC no pueden realizarse aplicaciones pues no se producirá el endurecimiento del sistema.
Teniendo en cuenta la alta reactividad del sistema, a temperaturas superiores a 20 ºC se recomienda emplear la versión MAXEPOX INJECTION (curado a temperatura ambiente) o utilizar bombas de dos componentes si la aplicación se realiza por inyección.

Limpieza: Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT antes de su endurecimiento.

Presentación

MAXEPOX INJECTION-R se presenta en sets predosificados de 1 ó 2 Kg. Bajo pedido especial pueden suministrase a granel en latas de 25 kg.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol. Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos. Llevar guantes y gafas protectoras durante la aplicación. Las manchas en la piel se limpiarán inmediatamente con agua y jabón. No emplear disolventes.

Datos Técnicos

CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES |
Proporción componentes A:B (en peso) | 3,33 : 1
Proporción ligante : cargas (max) | 1 : 3
Densidad componente A (gr/cm3) | 1,1
Densidad componente B (gr/cm3) | 0,9
CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA |
Densidad a 25 ºC (gr/cm3) | 1,0
Viscosidad a 25 ºC (cPs) | 280
Pot life de 100 gr. a 10 / 20 ºC (minutos) | 20 / 10
Exotermia 100 gr. (ºC) | 200
Contracción después de gelificación (volumen / lineal) | 0,55 / 0,18
Resistencia a compresión (kp/cm2) 20 ºC 2 ½ horas 5 ºC 16 horas 20 ºC 7 días | 410 640 1100
Resistencia a flexotracción (kp/cm2) 20 ºC 2 ½ horas 5 ºC 16 horas 20 ºC 7 días | 180 (plástico) 270 400
Módulo de elasticidad a 20 ºC, 7 días (kp/cm2) | 175000
Temperatura crítica (ºC) | 60
Coef. Lineal de dilatación (cm/ºC) | 75 . 10 - 6
Adherencia a hormigón seco | Buena (rotura hormigón)
Adherencia hormigón húmedo | Buena (rotura hormigón)
Resistencia a los ataques químicos | Excelente
Resistencia al agua | Excelente

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.