MAXFLOW® 500
MORTERO AUTONIVELANTE MONOCOMPONENTE PARA LA REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON Y SUELOS EN GENERAL

Descripción

MAXFLOW 500 es un mortero autonivelante formulado con cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada y fibras metálicas diseñado para ser amasado simplemente con agua.
MAXFLOW 500 presenta una extraordinaria fluidez y está especialmente indicado para la reparación de grandes superficies de hormigón horizontales o con poco desnivel que precisan simplemente de una capa resistente nivelada de muy pocos milímetros de espesor.

Usos

MAXFLOW 500 es el producto idóneo para la restauración y reparación de pavimentos horizontales de hormigón desconchados, agrietados y agujereados, siempre que su estado estructural sea sólido.

Ventajas

- Monocomponente. Solo precisa agua para el amasado.
- Autonivelante. No precisa alisado posterior
- Elevada resistencia al impacto
- Alta resistencia a la abrasión, rayos ultravioleta y a la acción del hielo y la sal del deshielo.
- Rápido curado

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie Todo el hormigón desintegrado debe quitarse hasta llegar al estructuralmente sólido, parcheando grietas y agujeros de profundidad superior a 8 mm. con MAXPATCH, según boletín Técnico nº 7.00
Eliminar de la superficie a reparar toda clase de polvo, residuos de hormigón, lechada de cemento, contaminantes. No se aconseja la limpieza con medios químicos a menos que después de su aplicación se proceda a un exhaustivo aclarado hasta la total eliminación.
Mezcla. Verter en un recipiente limpio 4,8 – 5 litros de agua limpia y libre de contaminantes sin exceder esta cantidad recomendada. Añadir, mientras se bate con un disco mezclador de baja velocidad, 25 kg de MAXFLOW 500 y amasar durante un minuto para obtener un mortero fluido y sin grumos. Se aconseja no agitar excesivamente la mezcla para evitar producir aire ocluido.
Puesta en obra. Antes del vertido del mortero autonivelante MAXFLOW 500 debe humedecerse la superficie hasta quedar saturada de agua, pero sin formar charcos. Posteriormente se recomienda dar una capa de imprimación con MAXFLOW 500 aplicado a brocha con el fin de mejorar la adherencia.
Verter el mortero y extender con rastrillo de goma. Antes del comienzo del fraguado, se dispone de 15 a 20 minutos para pasar en este periodo el rodillo de púas con el propósito de asentar el material y eliminar las burbujas de aire. Para el perfecto acabado de MAXFLOW 500 es necesario seguir las normas básicas de aplicación de los materiales cementosos.

Recomendaciones

MAXFLOW 500 no debe aplicarse sobre asfalto, madera, soportes metálicos o pintados, ni sobre superficies heladas. No aplicar por debajo de los 5 ºC o si se prevén temperaturas inferiores en las 24 horas siguientes a la aplicación. Evitar también aplicaciones por encima de los 40 ºC. No utilizar compuestos de curado.
Extender en tramos delimitados con anterioridad que deberán quedar totalmente acabados para evitar que queden juntas en lugares no deseados. Los limites de cada tramo deberán coincidir con juntas de contracción o de hormigonado de la sub-base de hormigón caso de existir estas. Las juntas de dilatación deberán respetarse expresamente.

Presentación

Sacos y bidones de 25 kg

Colores

Gris oscuro. Gris perla, rojo y verde bajo pedido especial.

Almacenamiento

Doce meses en lugar cubierto y protegido de heladas

Datos Técnicos

Escurrimiento / fluidez del producto en pasta (mm.) | 270
Tiempo de fraguado (min) | 35
Densidad endurecido (kg/cm3) | 2.000 ± 50
Resistencia flexotracción (Mpa) 7 días: 28 días: | 10,0 10,2
Resistencia compresión (Mpa) 7 días: 28 días: | 38,2 48,5
Retracción (mm/m) | 0,39
Envejecimiento acelerado 25 ciclos hielo/deshielo: Resistencias tras ensayo: Flexotracción (Mpa) Valor medio % Compresión (Mpa) Valor medio % | 4,2 41,2 42,7 88
Ensayo desgaste. Pérdida de material tras 200 ciclos (máquinas Sttuttgart): | Perdida masa, g: Perdida volumen cm3: Perdida espesor mm.: | 8,5 4,07 0,40
Adherencia 28 días (Mpa) | 2,3

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.