MAXEPOX® AC
IMPRIMACIÓN EPOXI ANTICORROSIVA PARA SUPERFICIES METÁLICAS

Descripción

MAXEPOX AC es una imprimación de resinas epoxi de dos componentes en base agua y pigmentos anticorrosivos no tóxicos, especialmente formulada para ofrecer altas prestaciones anticorrosivas sobre superficies metálicas susceptibles de oxidación.

Aplicación

· Protección de hierro, acero, aluminio y otros metales contra la corrosión en conducciones, tanques, puentes, túneles, etc.
· Como capa de imprimación sobre metales, previo a MAXURETHANE 2C (Boletín Técnico nº 87).
· Imprimación sobre superficies metálicas de revestimientos epoxi sin disolventes como MAXEPOX 800 (Boletín Técnico nº 35).

Ventajas

· Forma una barrera frente al agua, cloruros y gases.
· Excelente propiedades inhibidoras de corrosión.
· Gran adherencia sobre acero y otros substratos metálicos.
· Muy alta resistencia a la abrasión.
· Buen desarrollo de dureza y brillo.
· No le afecta la humedad.
· Sin disolventes orgánicos y no es inflamable.
· Prácticamente no desprende olores, por lo que puede aplicarse en áreas con poca ventilación.
· No tóxico.
· Alta durabilidad del sistema elegido.
· Fácil de aplicar y limpiar.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar secas y limpias, libre de aceites, grasa, polvo, pinturas anteriores u otros contaminantes. Eliminar todo resto de corrosión.
Para superficies de acero tratar con chorro de arena, seca o húmeda, o granallado hasta grado Sa 2½ (metal casi blanco) de la norma SIS 055900 o equivalente. Se prestará especial cuidado a las condiciones de secado, ya que si éste no fuera muy rápido podrían aparecer problemas de oxidación.

Preparación de la mezcla:

MAXEPOX AC se suministra en sets predosificados. La resina, componente B, se vierte sobre el endurecedor, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar todo el contenido en un envase limpio.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el “pot life” o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El “pot life” de 10 kg. a una temperatura de 20 ºC es de 2 horas aproximadamente.

Aplicación :

MAXEPOX AC puede aplicarse mediante brocha, rodillo o pistola. Aplique una capa de MAXEPOX AC uniformemente por toda la superficie. En caso de estar sometido a inmersión permanente o exposición en ambientes agresivos, será necesario aplicar hasta dos capas, la segunda capa una vez que la primera esté seca al tacto (6-8 horas aproximadamente a 20ºC). Este producto puede repintarse en cualquier momento después del curado, sin importar el tiempo transcurrido.

Aplicación como imprimación para MAXEPOX 800 y MAXURETHANE 2C:

Aplique dos capas de MAXEPOX AC o solamente una capa si no va a estar expuesto en ambientes agresivos o en inmersión permanente. Antes de proceder a aplicar la capa de acabado, es preciso que la película de MAXEPOX AC que se ha aplicado como imprimación halla curado 24 horas. Aplique dos manos de MAXEPOX 800 o MAXURETHANE 2C siguiendo sus instrucciones de aplicación. Para ello, precisa humedad relativa baja y temperatura por encima de 10ºC.

Temperatura de aplicación:

Para la correcta reacción de sus componentes, la temperatura mínima del soporte deberá ser de 10ºC y la humedad relativa del aire no deberá exceder el 80%. La temperatura de rocío debe ser superior a la temperatura del soporte.
Si la temperatura fuera inferior a la indicada o la humedad relativa superior deberán crearse las condiciones adecuadas mediante aire caliente y renovación del mismo. En consecuencia, y para conseguir la evaporación del agua que contiene el producto, si se emplea aire caliente deberá proceder de fuente seca (electricidad); el aire caliente de combustión de gas o petróleo produce una gran cantidad de humedad que dificulta el secado de la pintura.

Limpieza:

Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse con agua antes de su endurecimiento.

Almacenamiento

Un año conservado en los sets herméticamente cerrados en un lugar templado y seco, a temperaturas superiores a 5 ºC y evitando la exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse con agua caliente a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Seguridad e higiene

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación. En caso de contacto con piel u ojos, lávese inmediatamente con agua limpia pero sin frotar. Si la irritación continua consulte al servicio médico. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de producto. Hay disponible Hoja de Seguridad de MAXEPOC AC bajo petición.

Datos técnicos

Proporción componentes A:B (en peso) | 5:1
Color de la mezcla A+B | Rojo
Densidad (kg/l) | 1.34
Sólidos en peso (%) | 71
Sólidos en volumen (%) | 53
Pot life 10ºC / 20ºC / 30ºC (minutos aprox.) | 180 / 120 / 60
Tiempo de secado al tacto, 20ºC (horas aprox.) | 6-8
Tiempo curado 10ºC / 20ºC / 30ºC (días) | 8 / 5 / 3
Rendimiento por capa (kg/m2) | 0.250
Rendimiento por capa (m2/kg) | 4
Espesor seco por capa (micras) | 100
Presentación | Sets de 10 y 20 kg

Garantia

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. Nuestra garantía se ajusta a la calidad del producto fabricado. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.