CONCRESEAL® TH
MORTERO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS PARA APLICACIÓN SOBRE PANELES AISLANTES DE POLIESTIRENO

Descripción

Revestimiento en base de cemento para impermeabilizar fachadas realizadas con paneles de espuma de poliestireno. Combinado con un revestimiento decorativo acrílico en color, proporciona una solución de acabado atractivo, eficaz y económica para fachadas que requieran aislamiento adicional.

Usos

- Fijación de paneles de poliestireno sobre las fabricas de fachada.
- Revestimiento e impermeabilización de paneles aislantes en fachadas.

Ventajas

- Impermeabiliza juntas y proporciona una superficie continua.
- No requiere puentes de unión.
- Se amasa sólo con agua.
- Excelente cobertura y ahorro en mano de obra.
- Mayor durabilidad que otros revestimientos por su base de cemento.
- Fácil de aplicar con altos rendimientos.
- Combinado con nuestro acabado decorativo acrílico MAXSHEEN

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. La superficie de los paneles debe estar libre de polvo, grasa y elementos sueltos o extraños. Los paneles deben estar adecuadamente fijados para prevenir cualquier movimiento mientras el mortero esté aún fresco.

Mezcla. El material se mezcla sólo con agua limpia, entre 3,75 y 4,25 litros de agua por cada saco de 25 kg. (16 ± 1%), usando un taladro amasado a velocidad lenta. Deje reposar el material durante 5 minutos. Vuelva a mezclar y el material estará listo para la aplicación.

Aplicación: Aplique con una llana y con un consumo de 3 a 4 kg./m2 (unos 2 mm de espesor) y mientras aún está fresco, coloque la malla de refuerzo, de fibra de vidrio, (160 gr/m2, 0,5 cm. de luz) e introdúzcala en el mortero. Aplique una segunda capa de otros 2 mm. de espesor una vez que la primera a fraguado a una consistencia suficiente, unas 8 a 24 horas dependiendo de las condiciones ambientales de aplicación.
La textura final se obtiene con fratasando con llana o fratás.

Acabado. Se puede proporcionar un acabado decorativo en color con el MAXSHEEN liso o rugoso.
Deje secar completamente el mortero durante 5 a 7 días según las condiciones ambientales antes de aplicar el acabado decorativo.

Preparación de la superficie para colocar los paneles aislantes. Los paneles pueden fijarse con CONCRESEAL TH, así como con otros productos de nuestra gama, como MAXKOLA FLEX, o MAXFIX. Otros medios de fijación tanto mecánicos como adhesivos también pueden utilizarse.
La superficie a tratar debe estar libre de polvo, grasa y elementos sueltos o extraños. Aplique con llana dentada (6 mm) sobre toda la superficie y coloque el panel aislante. Deje al menos 24 horas con elementos auxiliares de fijación antes de la aplicación del revestimiento exterior.

Otros medios de fijación tanto mecánicos como adhesivos también pueden utilizarse.
La superficie a tratar debe estar libre de polvo, grasa y elementos sueltos o extraños. Aplique con llana dentada (6 mm) sobre toda la superficie y coloque el panel aislante. Deje al menos 24 horas con elementos auxiliares de fijación antes de la aplicación del revestimiento exterior.

Esquema constructivo del empleo de CONCRESEAL TH en la colocación de paneles aislantes.

Precauciones

CONCRESEAL TH no es tóxico, pero es un producto abrasivo en su composición. Utilice guantes de goma y gafas de seguridad durante su aplicación. En caso de salpicaduras en la piel, lave con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos enjuague con agua abundante sin frotar. Acuda al médico si la irritación continua.

Presentación

Bolsas de 25 kg.

Almacenamiento

Doce meses en sus envases originales sin abrir, en lugar seco y cubierto y a temperaturas superiores a 4ºC.

Datos técnicos

Aspecto | Polvo blanco
Densidad (gr./ cm3) | 1.250 gr/cm3
Arido máximo | 0,63 mm.
Agua de amasado | 16 ± 1%
Consumo por mano | 3 - 4 kg/ m2
Adherencia | Muy buena Arranca el soporte

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.