MAXSEAL® SULFAT
TRATAMIENTO LIQUIDO ANTI-SAL PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERIA

Descripción

Solución líquida monocomponente de compuestos de silicio, en base disolvente, apto para prevenir y sanear cualquier forma salina, incluso en fuertes concentraciones, presentes en hormigón o mampostería. Penetra por difusión y capilaridad en los materiales de construcción.

Usos

- Idóneo como tratamiento previo de la mampostería, antes de la aplicación del enlucido.
- Impide la afloración de las cales a la superficie de soportes absorbentes y porosos como:
- Todo tipo de hormigones
- Plastes minerales
- Piedra natural y artificial (de base mineral)
- Pinturas minerales
- Hormigón aireado
- Bloques de hormigón
- Ladrillos

Ventajas

- Excelente capacidad de penetración
- Alta resistencia a los álcalis
- Rápido secado al tacto
- Se puede aplicar sobre soportes ligeramente húmedos

Instrucciones de Aplicación

MAXSEAL SULFAT se aplica sobre un soporte totalmente limpio, pulverizándolo con una pistola de baja presión, de abajo hacia arriba, hasta la saturación del soporte. Normalmente se requerirán dos manos, quizá tres, sin dejar transcurrir demasiado tiempo entre ellas. (Cuando el soporte esté seco al tacto.)
Una vez que el producto ha penetrado en los poros del soporte, éste reacciona con la humedad del aire para formar un compuesto sólido que sella perfectamente el poro, impidiendo la progresión de las sales calizas hacia la superficie.
La aplicación del enlucido o mortero posterior se realiza inmediatamente continuación, previo riego con agua. Si dicha aplicación se realiza después de varias horas, puede haber un problema de agarre del enlucido.

Recomendaciones

Utilice ropas protectoras, guantes y gafas de seguridad adecuadas.
Si el producto entra en contacto con los ojos, lave con agua inmediatamente y consulte con un médico, y si entra en contacto con la piel, lave la zona con agua abundante.

Rendimiento

El rendimiento del MAXSEAL SULFAT depende del tipo y de la porosidad del soporte. Normalmente son suficientes 500 gr/m2.

Presentación

El producto se suministra en bidones metálicos de 5 y 20 litros.

Almacenamiento

El MAXSEAL SULFAT debe ser almacenado a temperatura inferior a 30°C y protegido de las fuentes de calor directo (sol) y la humedad.

Datos Técnicos

Aspecto físico: | Liquido incoloro
Agente activo: | Mezcla de compuestos de silicio
Peso específico: | 0,85 gr/cm3
Residuo seco: | 20% en peso
Punto de inflamación: | > 21 °C
Clase de inflamabilidad: | 2ª
Reducción de la permeabilidad al vapor de agua: | > 5% Sec DIN 52615

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.