MAXCLEAR® TOP
PROTECTOR TRANSPARENTE HIDRÓFUGO, ESPECIAL PARA MORTEROS MONOCAPA

Descripción

MAXCLEAR TOP es un protector transparente hidrófugo en base acuosa, especialmente diseñado para la aplicación sobre morteros monocapas recientes con el fin de prevenir la aparición de cales.

Usos

- Protección de fachadas realizadas con mortero monocapa, raspado, fratasado y piedra, tanto reciente como de larga aplicación.
- Protección de fachadas de ladrillo, bloque de hormigón, enfoscados.

Ventajas

- Se puede aplicar sobre un monocapa reciente sin necesidad de esperar hasta que esté completamente fraguado.
- Impide la formación de cales en los morteros monocapa recién aplicados.
- No altera el aspecto del soporte.
- Reduce la absorción de agua en la fachada, protegiéndola frente a las heladas.
- Permite el paso del vapor de agua.
- Prolonga la vida de la fachada, haciéndola autolimpiable con la lluvia.
- Proporciona un ahorro en medios auxiliares en nuevas aplicaciones y en el mantenimiento posterior de la fachada.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. La superficie estará limpia de polvo y restos sueltos. Es recomendable cepillar bien la superficie para eliminar restos del raspado, fratasado o piedras sueltas.

Mezcla del producto: El producto viene listo para su empleo, no requiriendo dilución o mezcla alguna. Es conveniente removerlo un poco antes de aplicarlo.

Aplicación: Para aplicaciones sobre monocapas recientes, la aplicación se hará de 24 a 48 horas tras la aplicación en dos capas sucesivas, la segunda cuando esté secando la primera, que dependerá de las condiciones climatológicas.
Sobre monocapas existentes, enfoscados, fábricas de ladrillo o bloque, se recomienda humedecer ligeramente el soporte y cuando comience a secar el mismo, se hará la aplicación de las dos manos como se indica en el párrafo anterior.
La aplicación se puede hacer de arriba hacia abajo, utilizando brocha, rodillo o pistola, hasta la saturación del soporte, en especial en la primera mano.

Precauciones

Es muy recomendable la realización de una prueba en obra con el fin de evaluar los resultados, antes de acometer la aplicación definitiva, especialmente cuando se realice sobre monocapas existentes, enfoscados u otros soportes.

MAXCLEAR TOP no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al colocar en obra debe tenerse en cuenta no trabajar sin la protección de guantes de goma y gafas de seguridad. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Garrafas plásticas de 20 litros.

Almacenamiento

Doce meses en bidón, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Datos técnicos

Aspecto | Líquido lechoso
Densidad (gr./ cm3) | 0,99
Viscosidad Copa Ford nº 4 (sg) | 12
PH | 7
Rendimiento | 1 a 4 m2 por litro

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.