MAXEPOX® MORTER
SISTEMA EPOXI PARA LA PREPARACIÓN DE MORTEROS PARA PAVIMENTOS EN CAPA GRUESA

Descripción

MAXEPOX MORTER es una formulación epoxi modificada y pigmentada, específicamente diseñada para preparar morteros empleados como revestimientos de suelos.
El sistema MAXEPOX MORTER permite nivelar el suelo y proporciona un pavimento decorativo y resistente a los ataques químicos y a la abrasión.

Usos

- Revestimiento de suelos industriales.
- Pavimentos de garajes, etc.
- Puede ser empleado como sistemas multicapa con espolvoreo

Ventajas

- Excelente solución para pavimentos con espesores a partir de 4 mm.
- Alta resistencias mecánicas, químicas y a la abrasión y desgaste.

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: Los componentes epoxi que forman el ligante del sistema MAXEPOX MORTER se suministran en sets predosificados, a los que hay que adicionar los correspondientes áridos. Para trabajos que supongan un gran consumo de material pueden suministrarse también a granel, en cuyo caso deberán respetarse las proporciones de los componentes cuando se realice la dosificación in situ.
El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla que constituirá el ligante del sistema puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Una vez bien mezclado, se recomienda vaciar el ligante en un envase limpio y agregar los áridos, mezclando nuevamente hasta homogeneizar.
Las proporciones ligante / arido oscilan entre 1 / 5 y 1 / 6. Se recomienda que los áridos tengan un tamaño aproximado entre 0,2 y 0,8 mm, con granulometría distribuida lo más uniformemente posible para aumentar la compacidad del mortero. DRIZORO puede suministrar cargas minerales adecuadas de alta calidad.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El "pot life" de 10 kg. a una temperatura de 20 ºC es de 80 minutos.

Preparación de la superficie: Todos los soportes a revestir deberán prepararse adecuadamente, conforme se detalla en nuestra nota técnica Preparación de superficies de hormigón para la posterior aplicación de revestimientos epoxi.

Aplicación:
Imprimación: Se aplicará una capa de la imprimación epoxi con disolventes MAXPRIMER, mediante rodillo, siguiendo las indicaciones del Boletín Técnico correspondiente. El extendido del mortero formado por el sistema MAXEPOX MORTER podrá hacerse a los 30 minutos de haber aplicado la imprimación, cuando su disolvente haya evaporado. También podrá extenderse al día siguiente, pero nunca en un plazo superior a las 24 horas. El consumo de MAXPRIMER no será inferior a 200 gr/m2.

Extendido de MAXEPOX MORTER como mortero: Se realizará por toda la zona imprimada mediante llana al espesor requerido.
El consumo estimado por m2 para un espesor de 5 mm. es de aproximadamente 10,5 kg de mortero.
Para aplicación en rampas o zonas con pendiente muy pronunciada, donde el mortero formado con MAXEPOX MORTER tiende a descolgar, DRIZORO puede facilitar un aditivo que aumente la tixotropía de la mezcla y permita su extendido en esas condiciones.
Para mejorar la impermeabilidad del pavimento, y mejorar su comportamiento anti-polvo, es conveniente terminar el trabajo aplicando una capa de sellado. Este sellado puede hacerse con MAXPRIMER, con los componentes epoxi del propio MAXEPOX MORTER, o con el producto específico MAXEPOX SELLADO. El consumo dependerá de la buena ejecución del mortero, pero puede estimarse entre 100 y 200 gr. de producto de sellado.

Aplicación de MAXEPOX MORTER como revestimiento multicapa con espolvoreado: Esta solución proporciona un revestimiento fácil de aplicar de pocos mm. de espesor.
Sobre la imprimación ejecutada con MAXPRIMER se aplica una capa gruesa de los componentes epoxi de MAXEPOX MORTER, sin adicionar la carga de áridos, con un consumo aproximado de 0,5 kg/m2. Inmediatamente, y mientras esta capa esté aún fresca, se espolvorearán los áridos hasta cubrir la superficie por completo.
A las 24 horas, los áridos no adheridos se eliminan mediante barrido. Posteriormente se realiza un lijado mecánico de toda la superficie y se realiza un aspirado.
Como capa de acabado, se realiza una nueva aplicación a rodillo de los componentes epoxi de MAXEPOX MORTER con un consumo aproximado de 0,5 kg/m2.

Limpieza: Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT antes de su endurecimiento.
Puesta en servicio: El pavimento ejecutado con el sistema MAXEPOX MORTER no deberá entrar en servicio hasta transcurrir al menos 3 días (20 ºC).

Presentación

Los componentes epoxi de MAXEPOX MORTER se presentan en sets predosificados de 10 y 25 Kg. Bajo pedido pueden suministrarse a granel en bidones de 200 kg. DRIZORO puede también suministrar áridos de calidad con la granulometría adecuada para preparar los morteros.

Colores

Rojo, verde y gris. Otros disponibles bajo pedido especial.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos.

Datos Técnicos

Proporción componentes epoxi A:B (en peso) | 2,33 : 1
Proporción ligante : árido (max / min) | 1 : 5 / 1: 6
Sólidos (%) | 100
Densidad mortero (kg/dm3 aprox.) | 2,1
Pot life 10ºC / 20ºC / 30ºC (minutos) (10 kg) | 120 / 80 / 40
Tiempo de pisado 10ºC / 20ºC / 30ºC (horas) | 24 / 18 / 8
Tiempo para puesta en servicio (días) | 3
Espesor recomendado (mm.) | 4 - 5
Rendimiento por mm. de espesor ( mortero: kg/m2) | 2,1
Resistencia a compresión (Kp/cm2) | 800
Resistencia a flexotracción (Kp/cm2) | 250
Módulo de elasticidad (Kp/cm2) | 125000
Coeficiente de dilatación lineal ( 1 / ºC) | 20.10- 6

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.