MAXDUR®
ENDURECEDOR DE SUPERFICIE PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Descripción

MAXDUR es un producto a base de cementos especiales, pigmentos, aditivos y áridos de gran dureza, el cuál se incorpora superficialmente al hormigón fresco con el objeto de mejorar su resistencia a la abrasión y proporcionar un acabado antipolvo en una misma aplicación.

Aplicaciones

- Pavimentos de garajes, aparcamientos, centros comerciales, polideportivos, escuelas, hospitales, sometidos a tráfico moderado o medio.
- Soleras de muelles, almacenes, industria, estaciones de servicio con desgastes moderados.

Ventajas

- Incrementa la durabilidad del pavimento frente al desgaste.
- Reducción de la formación de polvo superficial.
- Mejora la resistencia contra impactos.
- Proporciona color al pavimento.
- De fácil aplicación por espolvoreo sobre el hormigón en fresco.
- Facilita la limpieza de la superficie tratada.
- Se integra estructuralmente al soporte formando un conjunto monolítico.
- Bajo coste de instalación y alta durabilidad. Sin mantenimiento.

Modo de empleo

Preparación de la superficie
El hormigón de la losa debe estar perfectamente extendido, maestrado y nivelado. El hormigón deberá tener las resistencias suficientes para la finalidad requerida.

Aplicación
Cuando el hormigón fresco tenga la consistencia suficiente, se procederá al alisado de la superficie con la ayuda de una fratasadora mecánica.
A continuación se espolvorea MAXDUR uniformemente por toda la superficie. La superficie a tratar no deberá tener agua encharcada. Esperar hasta que MAXDUR se humedezca. No rociar la superficie del hormigón con agua durante la aplicación. La existencia de una lechada superficial en el hormigón indica que éste está todavía demasiado fresco. Compactar el MAXDUR con ayuda de la fratasadora mecánica.
Para un correcto curado del pavimento y minimizar el riesgo de aparición de fisuras y cambios de tono, se deberá aplicar nuestro producto de curado MAXCURE siguiendo sus instrucciones de aplicación (Boletín Técnico nº 49).
Ejecutar y tratar las juntas previstas en el pavimento con un sellador adecuado de la gama MAXFLEX.

Temperatura de Aplicación
No aplicar por debajo de 5ºC o si se prevén temperaturas inferiores en las siguientes 24 horas a su aplicación. No es aconsejable su aplicación por encima de los 30ºC.

Limpieza de Herramientas
En estado fresco las herramientas se limpian sólo con agua. Una vez endurecido el producto sólo puede eliminarse mecánicamente.

Rendimiento

El consumo de MAXDUR oscila entre los 4 y 6 Kg/m2 en función del desgaste y tipo de tráfico que se espere en la superficie.

Datos técnicos

Aspecto | Polvo
Densidad aparente del polvo | 1.45 gr/cc

Indicaciones importantes

- Respetar los consumos indicados repartiendo uniformemente MAXDUR por toda la superficie a tratar ya que de lo contrario se podrían observar cambios en la tonalidad final del producto.
- No añadir áridos, cemento, cal o yesos ni otras sustancias a MAXDUR.
- Diferencias en las características del hormigón del soporte como dosificación de agua o tipo de cemento pueden producir ligeras variaciones en el acabado final.
- La eliminación de producto y envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y bajo responsabilidad del poseedor final.

Existe una Ficha Seguridad de MAXDUR disponible bajo petición.

Seguridad e higiene

MAXDUR no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

MAXDUR se suministra en sacos de 25 kg. en colores gris, rojo y verde.

Conservación

Doce meses en sus envases originales, sin abrir y almacenados en lugar seco, con temperaturas superiores a 4ºC.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o aclaración rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.