MAXPRIMER®
IMPRIMACION EPOXI PARA SOPORTES DE HORMIGON

Descripción

MAXPRIMER es una formulación epoxi de dos componentes con disolventes e incolora. Su empleo previo a la aplicación de otros productos epoxi garantiza su perfecta adherencia

Usos

- Imprimación antes de colocar los sistemas de pavimentos epoxi MAXEPOX 3000 o MAXEPOX MORTER
- Sellado de morteros realizados con MAXEPOX MORTER
- Impregnaciones de morteros u hormigones porosos

Ventajas

- Permite la inmediata aplicación del revestimiento de acabado
- Excelente adherencia al hormigón
- Buenos rendimientos

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: MAXPRIMER se suministra en sets predosificados. El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar todo el contenido en un envase limpio.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El "pot life" de 10 kg. a una temperatura de 20 ºC es de 60 minutos.
Preparación de la superficie: Todos los soportes a revestir deberán prepararse adecuadamente, conforme se detalla en nuestra nota técnica Preparación de superficies de hormigón para la posterior aplicación de revestimientos epoxi.
Aplicación:
Como imprimación: Se aplicará una capa con rodillo. El consumo dependerá de la porosidad del hormigón, pero puede estimarse entre 200 – 300 gr/m2. Si fuera necesario, puede adicionarse MAXEPOX SOLVENT para reducir la viscosidad y facilitar la aplicación.
Existen dos modos de proceder alternativos para realizar la aplicación:

1. Colocación inmediata del pavimento de acabado epoxi: En este caso se aplica la capa de MAXPRIMER y, tras esperar 30 minutos, se realiza el extendido de MAXEPOX 3000 o MAXEPOX MORTER. Los 30 minutos son el tiempo habitual necesario para que el disolvente contenido en la formulación se evapore, pero puede ampliarse o acortarse en función de la temperatura y la ventilación.
2. Colocación del pavimento de acabado epoxi al día siguiente: En este caso las 24 horas no deben excederse. Si el soporte es muy poroso posiblemente se requiera aplicar otra mano de MAXPRIMER para después proceder como en a).

Como sellado: Se aplicará con rodillo sobre la superficie del mortero ejecutado con MAXEPOX MORTER. El consumo dependerá del grado de buen acabado de mortero. Consumos entre 100 y 300 gr/m2 pueden considerarse normales. Consumos superiores son peligrosos y se deberá buscar una alternativa como las resinas del MAXEPOX MORTER o el producto específico MAXEPOX PS.
Limpieza: Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT antes de su endurecimiento.

Presentación

MAXPRIMER se presenta en sets predosificados de 10 y 25 Kg.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos. Emplear gafas y guantes protectores. Para limpiar manchas sobre la piel emplear inmediatamente agua y jabón, nunca disolventes.

Datos Técnicos

Proporción componentes A:B (en peso) | 2,33 : 1
Pot life 10ºC / 20ºC / 30ºC (minutos) (10 kg) | 100 / 60 / 30
Tiempo abierto max. 20ºC (horas) | 24
Rendimiento por capa como imprimación (gr/m2) | 200 – 300
Rendimiento por capa como sellado (gr/m2) | 100 – 300

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.