MAXKOLA®
MORTERO PARA LA COLOCACION DE TODO TIPO DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS EN CAPA FINA

Descripción

MAXKOLA es un mortero cola especial que, amasado con agua, forma una pasta de alta adherencia para aplicar por puntos o en capa continua, no siendo necesario humedecer la superficie o la cerámica a colocar.

Usos

Alicatados en cocinas, cuartos de baño, zócalos de pasillos, laboratorios, hospitales, salas de clínicas, así como aplacado de fachadas.

Ventajas

- Alto poder de adherencia y buenas resistencias mecánicas.
- Su retención de agua evita el mojado de azulejos, mosaicos y el soporte de colocación.
- Se emplea sobre soportes de yeso y cemento.
- Presenta buena tixotropía y adherencia inicial que evita el deslizado de mosaicos, azulejos, etc.
- Gran tiempo abierto de colocación, lo cual facilita la trabajabilidad de la pasta y la rectificación de alguna pieza.
- Aumento del rendimiento en la mano de obra de colocación en un 40-60%.

Instrucciones de Aplicación

Soportes: MAXKOLA está formulado para aplicarse sobre soportes de yeso tradicional, yeso de alta dureza, yeso proyectado, etc. Es adecuado para usar sobre morteros a base de cemento. El yeso sobre el que se aplique debe encontrarse totalmente seco. No aplicar MAXKOLA sobre yesos muertos, retardados de fraguado y aquellos que hayan recibido un acabado de una capa fina de enlucido.

Mezcla: Mezclar el MAXKOLA con 5-6 litros de agua por saco de 25 kg. amasando hasta obtener una pasta homogénea, dejando reposar diez minutos antes de aplicarlo hasta que adquiera una consistencia cremosa.

Colocación: Puede colocarse extendiendo con una llana dentada en capas no superiores a 5 mm. de espesor (para evitar riesgo de deslizamiento) y peinando seguidamente con el borde dentado de la llana, colocar a continuación los azulejos. Una vez fijado el revestimiento se dispone de 50 a 60 minutos para el rectificado de las deficiencias de colocación de las piezas.

Rendimiento

Aproximadamente 1,1 a 1,2 kg. de producto en polvo por m² y mm. de espesor, dependiendo del tipo y estado de soporte y de la cerámica a colocar.
Densidad aproximada: 1,4 kg/dm³.

Envase

Saco de papel de 25 kg.

Conservación

En lugar cubierto y seco doce meses.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.