MAXGROUT® HR
MORTERO FLUIDO PARA EL RELLENO DE GRANDES VOLUMENES, CON FRAGUADO MUY RAPIDO

Descripción

MAXGROUT HR es un mortero fluido, de retracción compensada, con un fraguado muy rápido, idóneo para el relleno de grandes volúmenes, cuando se requiere la puesta en servicio urgente del elemento.

Usos

- Relleno de anclajes de maquinaria.
- Recalces urgentes de elementos constructivos

Ventajas

- Monocomponente. Solo precisa agua para el amasado.
- Fluido. Ocupa fácilmente el espacio a rellenar.
- Elevada resistencia al impacto. Soporta las cargas repetidas.
- Alta resistencia a la abrasión
- Muy baja retracción

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie: Todo el hormigón desintegrado debe quitarse hasta llegar al estructuralmente sólido, Eliminar de la superficie a reparar toda clase de polvo, residuos de hormigón, lechada de cemento, contaminantes.
Mezcla. Verter en un recipiente limpio unos 3 litros de agua limpia y libre de contaminantes, por cada 25 kg. de material. (12% al 14%). Añadir el material, mientras se bate con un disco mezclador de baja velocidad, u hormigonera y amasar durante un minuto para obtener un mortero fluido y sin grumos. Se aconseja no agitar excesivamente la mezcla para evitar producir aire ocluido.
Puesta en obra. Antes del vertido del mortero MAXGROUT HR debe humedecerse la superficie hasta quedar saturada de agua, pero sin formar charcos. Verter el mortero y vibrar ligeramente para asegurar que se llega a todos los huecos.
Tiempo de utilización: Existen dos versiones del producto con los siguientes tiempos:

MAXGROUT HR
Tiempo de inicio de fraguado a 20°C 30 minutos
Tiempo de final de fraguado a 20°C 45 minutos
Vida de la mezcla a 20°C 20 minutos
MAXGROUT HR LENTO
Tiempo de inicio de fraguado a 20°C 90 minutos
Tiempo de final de fraguado a 20°C 240 minutos
Vida de la mezcla a 20°C 60 minutos
En lo que respecta al resto de sus características, estas son similares entre ambos productos.

Recomendaciones

MAXGROUT HR no debe aplicarse sobre asfalto, madera, soportes metálicos o pintados, ni sobre superficies heladas. No aplicar por debajo de los 5 ºC o si se prevén temperaturas inferiores en las 24 horas siguientes a la aplicación. Evitar también aplicaciones por encima de los 40 ºC. No utilizar compuestos de curado.
Es conveniente cubrirlo con arpillera húmeda o un plástico o mejor aún regarlo una vez iniciado el fraguado para darle un curado apropiado.

Presentación

Bidones de 25 kg.

Colores

MAXGROUT HR se presenta en color gris.

Consumo

0,5 a 0,55 dm3/kg.

Almacenamiento

Doce meses en lugar cubierto y protegido de heladas.

Datos Técnicos

Granulometría 0 a 3 mm.
Densidad producto endurecido 2,25 kg./dm3
La resistencia a compresión a las 24 horas es superior a 550 kg./cm2.
La resistencia a flexotracción a las 24 horas es superior a 85 kg./cm2.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.