MAXLEVEL® L
MORTERO AUTONIVELANTE LIGERO PARA NIVELACION DE SUELOS INTERIORES

Descripción

MAXLEVEL "L" es un mortero de fraguado hidráulico en base cemento con áridos especiales ligeros, aditivado con resinas sintéticas y fluidificantes enérgicos. Al mezclar el agua con el mortero se obtiene un material fluido que al verterse sobre la base y repartirse regularmente no necesita alisado.

Ventajas

- Es de bajo peso la losa formada por la selección de áridos ligeros.
- Al modificarse con resina sintética posee una alta adherencia a la base.
- Endurece sin tensiones, evitando fisuraciones, aún en capa gruesa.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie.
La base debe ser firme y bien consolidada y libre de sustancias y materiales que perjudiquen su fijación.
Mezcla.
Verter en un recipiente limpio de 400 a 500 gr. de agua incorporando 1 Kg. de MAXLEVEL "L".
Puesta en obra.
Al aplicarlo sobre pavimentos débilmente absorbentes, aplicar una mano de MAXBOND para una unión perfecta.

Datos Técnicos

Densidad aparente: | 0.6 Kg/cm3
Densidad producto fraguado: | 1.12 Kg/cm2
Tiempo útil de trabajo: | 1 hora
Solidez del firme para colocación hasta 30 min. : | 24 horas
Solidez del firme para colocación más 50 min. : | Mayor 48 horas

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.