MAXURETHANE®
PROTECTOR DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LOS ATAQUES AGRESIVOS CON GASOLINA, GASOIL Y ACEITES LUBRIFICANTES

Descripción

Producto desarrollado a base de resinas sintéticas de poliuretano, curado por humedad ambiental, es pecialmente formulado para protección de ataques agresivos de gasolinas, gasoil, petróleos y aceites lubrificantes. Fijador antipolvo. Acabado para suelos de naves de fabricación, almacenes, parkings.

Propiedades Físicas

Densidad a 20 +/- 2ºC : 0,957 g/cm3
Viscosidad a 2O +/- 2ºC: 40 segundos en Copa Ford nº4
Contenido en sólidos : 40 +/- 2%
Tiempo de aplicación: (a 20ºC y 60% Humedad relativa)

El producto en envase abierto tiene una vida de aplicación de tres horas, no aconsejándose su aplicación a temperaturas extremas.
RENDIMIENTO: Dependiendo de la textura del soporte puede considerarse un rendimiento medio de 6-7 m2/l y capa de aplicación.
RESISTENCIA QUIMICA: Realizados ensayos de 24, 48 y 72 horas de contacto directo (inmersión) en gasolinas, gasoil, petróleo y aceites lubrificantes conserva la película de barniz su dureza y flexibilidad inicial.
MAXURETHANE es resistente al agua, los alcalis diluidos, al agua calcárea y a los agentes de limpieza acuosa. Tiene excelente adherencia sobre superficies problemáticas e incluso húmedas. Alta resistencia al impacto y desgaste por abrasión.

Usos

- Como sellador antipolvo en pavimentos de hormigón
- Como acabado de suelos de naves de fabricación, parkings y almacenes por su adherencia, elasticidad y resistencias químicas.
- Como acabado de pistas de patinaje, polideportivos, discotecas, gimnasios, etc. por su alta resistencia al desgaste par abrasión.

Preparación de la Superfície

Antes de la aplicación del barniz, la superficie a recubrir deberá estar seca, libre de polvo, grasa etc.

Aplicación

El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola air-laiss o aerográfica.
Debe dejarse transcurrir entre mano y mano de producto un mínimo de 6 a 8 horas. En ningún caso deberá añadirse disolventes ya que irían en detrimento de las propiedades del producto. Se aconseja para obtener un óptimo resultado, dos manos cruzadas de producto.

Curado

El producto no deberá entrar en servicio hasta haber transcurrido un mínimo de 72 horas a temperatura de 2OºC.

Precauciones

La tapa y borde del envase para conservar el producto deben de limpiarse antes del endurecimiento del producto, cerrándose herméticamente. Asímismo el equipo utilizado debe de limpiarse antes del endurecimiento.

Almacenamiento

Las herramientas de trabajo una vez finalizada se limpiaran con disolvente MAXSOLVENT.
El producto puede almacenarse en los envases originales al abrigo del sol y del frío, conservando sus propiedades durante un año. El producto es inflamable por llevar disolventes orgánicos en su formulación, debiéndose tener en cuenta para su almacenaje.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.