BISEAL® FIBER
FIBRAS DE POLIPROPILENO FIBRILADO PARA EL REFUERZO DEL HORMIGON Y MORTERO

Descripción

BISEAL FIBER son fibras 100% de polipropileno fibrilado espacialmente diseñadas para su adición al hormigón y mortero, distribuyéndose uniformemente formando una red tridimensional de refuerzo. La adición de las fibras mejoran las características mecánicas como la resistencia al impacto y la durabilidad, controla igualmente la fisuración debido a la retracción. Se dispone de dos versiones en función de la longitud: 12 y 19 mm. BISEAL FIBER cumple las especificaciones técnicas según norma ASTM C 1116 TYPE III GMP

Aplicaciones

- Longitud de fibra: 12 mm. Morteros de reparación, morteros predosificados y morteros para enfoscados.
- Longitud de fibra: 19 mm. Hormigón bombeable para recrecido de pavimentos y elementos prefabricados. Conferir soporte y cohesión del hormigón en planos inclinados y/o colocación de moldes deslizantes.
- Evitar y controlar la fisuración debida a la retracción en aplicaciones de hormigón o mortero con relaciones volumen a superficie bajas tales como pavimentos industriales, losas, carreteras, tuberías de canales, elementos prefabricados, etc.
- Preparación de hormigones y morteros proyectados

Ventajas

- Inhibe la formación y propagación de fisuras por retracción.
- Aumenta moderadamente de la resistencia del hormigón o mortero a la flexotracción, compresión e impacto, repartiendo las tensiones.
- Compatible con otros tipos de aditivos de la gama BISEAL .
- Resistente a los componente alcalinos habituales presentes en el hormigón y el mortero.
- No reduce la trabajabilidad, ya que no absorbe agua.
- Sustituye a la armadura destinada a absorber las tensiones originadas durante el fraguado y posterior endurecimiento del hormigón.
- Reduce parcialmente la permeabilidad.
- No es tóxico.

Modo de empleo

Preparación de la mezcla y aplicación
BISEAL FIBER se puede usar en la planta de producción o en obra, añadiendo directamente el número de bolsas adecuadas a la mezcladora durante el amasado. Evitar añadir las fibras sobre el agua. Para obtener una perfecta y uniforme dispersión de las fibras en masa se recomienda prolongar el amasado durante al menos 5 minutos.

Rendimiento

Emplear una bolsa de 900 g por cada metro cúbico de hormigón.

Idicaciones importates

- BISEAL FIBER no sustituye a las armaduras principales y secundarias destinadas al soporte estructural establecidas en los cálculos de ingeniería.
- BISEAL FIBER no exime de realizar las respectivas operaciones de curado sobre hormigón y mortero cuando las condiciones así lo requieran.
- Para cualquier aplicación no especificada en este boletín técnico o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

Presentación

- BISEAL FIBER se presenta en bolsas de 900 g. en cajas de 20 bolsas para fibras de 12 mm de longitud, y en cajas de 15 bolsas para fibras de 19 mm de longitud.

Almacenamiento

No presenta degradación alguna con el tiempo, aunque se recomienda conservarlo en su envase original sin abrir y almacenado en lugar seco y cubierto.

Seguridad e Higiene

BISEAL FIBER no es un producto tóxico ni corrosivo.
Existe Hoja de Seguridad de BISEAL FIBER a su disposición.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

Datos Técnicos

Longitud de fibra (mm) | 12 y 19
Peso específico (g/cm 3 ) | 0,91
Punto de fusión (°C) | > 160
Punto de inflamación (°C) | > 590
Resistencia a la tracción, (MPa) | 380 - 400
Elongación (%) | Max. 15
Módulo de elasticidad de Young, (MPa) | 2.500 - 2.700
Absorción de agua | Nula
Resistencia a los ácidos | Alta
Resistencia a las sales | Alta
Resistencia a los álcalis | Alta
Conductividad térmica | Baja
Conductividad eléctrica | Baja

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO, S.A. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de boletín sustituye a la anterior..

© 2004 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.