PRIMER 900 ®
IMPRIMACIÓN PARA SUPERFICIES POROSAS DEL SISTEMA MAXFLEX 900

Descripción

Imprimación monocomponente para materiales porosos basada en resinas sintéticas. PRIMER 900 se usa en combinación con el sellador bicomponente de polisulfuro MAXFLEX 900, como puente de unión entre el sellador y los bordes de la junta.

Usos

- Tratamiento para materiales porosos como hormigón, ladrillos, etc., previo a la aplicación del MAXFLEX 900 aumentando la adherencia del mismo.

Ventajas

- Excelentes resultados sobre materiales porosos.
- Muy fácil aplicación

Instrucciones de Aplicación

El interior de la junta que se va a sellar debe estar limpio y seco y el hormigón o ladrillo debe ser firme. Si es necesario, se recomienda limparlo con un disolvente no graso además de la limpieza con los métodos mecánicos tradicionales.
Utilizando una brocha, aplique 1 o 2 manos de la imprimación PRIMER 900 sobre la superficie interior de la junta. Deje secar cada mano antes de la siguiente aplicación.
El consumo medio dependerá de la porosidad del material. Puede estimarse alrededor de 10 grms. por metro lineal de junta con unas dimensiones de 10 x 10 mm.
Con el fin de evitar manchas sobre la superficie del hormigón, ladrillo, etc., causadas por este producto o por el sellador que aplicaremos a continuación, los bordes pueden protegerse previamente con cinta de carrocero.
Las herramientas deben limpiarse con disolvente inmediatamente tras su uso.

Presentación

Latas de 1 litro.

Datos Técnicos

Color: | Amarillento
Viscosidad Brookfield 1-20 23°C: | 90-100 mPa.s
Punto de ignición (PERKINS MARTENS): | 25°C

Almacenamiento

6 meses en su envase original sin abrir, en un lugar seco y fresco.

Precaución

PRIMER 900 es un producto inflamable. Evite fumar y el trabajo con llamas desnudas durante la aplicación de esta imprimación.
Ventile adecuadamente la zona de trabajo y evite respirar los vapores y el contacto con la piel y ojos. Se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad. Manténgalo alejado de los alimentos y lávese bien las manos tras su manipulación o aplicación. Quítese inmediatamente las ropas salpicadas o manchadas.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.