MAXURETHANE® 2C
REVESTIMIENTO DECORATIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE CON TERMINACIÓN PORCELÁNICA

Descripción

Poliuretano alifático de dos componentes, brillante, elástico y duro una vez endurecido, con una muy alta resistencia a la intemperie, radiación ultravioleta, que le permite una total estabilidad del color.

Usos

- Acabado decorativo en exteriores, con excelente comportamiento a la intemperie.
- Protección química, anticorrosión, protección de estructuras, depósitos, suelos, etc.
- Capa final en exteriores para sistemas multicapa, tanto de tipo epoxi como poliuretano.
- Piscinas y acuarios, tanto de agua dulce o salada.

Ventajas

- Acabado porcelánico
- Estabilidad frente agresiones químicas y exposición a la intemperie
- Gran durabilidad
- Excelente adherencia al soporte
- Muy resistente a la abrasión
- No tóxico

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie: Antes de la aplicación de la pintura, la superficie debe estar seca, libre de polvo y grasa, etc.

El contenido de humedad del soporte debe ser inferior al 5% ya que MAXURETHANE 2C no es permeable al vapor de agua.

Aplicar una primera capa de imprimación del MAXURETHANE 2C diluido con el diluyente MAXURETHANE 2C SOLVENT en una proporción de 10 a 15% sobre el total de la mezcla, ó bien del MAXURETHANE PRIMER.

Mezcla del producto: Remover bien el contenido del envase del componente A con una espátula LIMPIA Y SECA.

Para aplicar con pistola, es conveniente añadir al A, el diluyente, contando el tanto por ciento sobre la cantidad total de la mezcla (A+B).

Viértase el componente B sobre el A (diluido ó no) y agítese la mezcla para lograr una total incorporación de ambas soluciones/ componentes.

Dada la influencia de los diluyentes, no será nunca conveniente la utilización de otro tipo que el indicado. En este caso el MAXURETHANE 2C SOLVENT.

Aplicación: Para un acabado uniforme, es preferible que la aplicación se efectúe con pistola, aplicando dos capas previa dilución con MAXURETHANE 2C SOLVENT para la primera mano.

Precauciones

Se recomienda su aplicación al aire libre ó con buena ventilación. Al igual que todos los revestimientos macromoleculares, evapora los disolventes muy lentamente. Es aconsejable mantener la corriente de aire, incluso después de su completa aplicación y de secado al tacto. Ello es imprescindible en zonas cerradas ó de difícil ventilación natural.

MAXURETHANE 2C es un compuesto inflamable, y durante la aplicación, deben tomarse las precauciones normales aplicables a estos productos. Véase la hoja de datos de seguridad para mayor información. Al preparar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no trabajar sin la protección de guantes de goma y gafas de seguridad, ni cerca de fuentes de ignición. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Se suministra en envases de 1, 5 y 25 Kg.

Colores

Según carta. Otros colores bajo pedido.

RAL 9003 | Ref. 952 | RAL 5015
RAL 7001 | RAL 3001 | RAL 6011

Nota: Los colores impresos son orientativos.

Almacenamiento

Doce meses componente A y seis meses componente B en su envase original cerrado, en lugar seco fresco, cubierto y protegido de heladas.

Datos técnicos

Presentación | Dos componentes
Proporción de mezcla en peso A:B | 4:1
Diluyente indicado | MAXURETHANE 2C SOLVENT
% sólidos en volumen | 55'04+/-0'5%
Peso específico | 1'29+/- 0'05
Tiempo de reacción previa | 15 min.
Pot-life según color, a 20ºC | 8-24 horas
Secado al polvo a 20ºC Y 65% H.R | 1'5 horas
Secado al tacto, dependiendo de la humedad ambiental | 4-6 horas
Repintable | 6-12 horas
Rendimiento m2/l | 13'8
Rendimiento m2/kg | 10'6
Espesor seco recomendado | 40 micras

Características de la película seca

- Resistencia a la niebla salina: más de 1.500 horas.
- Toxicidad: no es tóxico. Inodoro e insípido.
- Resistencia: física y química, a las agresiones marinas, a la abrasión y al choque. Duro y elástico, de aspecto vitrificado.
- Inerte ante detergentes industriales.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.