HYDROTITE®
SELLADOR DEFINITIVO PARA JUNTAS EN CONTACTO PERMANENTE CON EL AGUA

Descripción

Las nuevas tecnologías de la ingeniería civil necesitan nuevos materiales, sobre todo en el campo del tratamiento de las juntas de construcción. Hasta ahora, las técnicas de sellado en las uniones de tongadas consistían normalmente en instalar un perfil de goma antes de verter el hormigón, o en usar material plástico o elástico para rellenar las juntas del hormigón seco. Con esta técnica, los materiales tienen un volumen fijo y el sellado no garantiza una estanqueidad perfecta.
En la búsqueda de nuevas soluciones que resuelvan, de modo definitivo, el sellado de las juntas, la compañía C.I. KASEI, de Tokio, ha puesto a punto un nuevo material que se expande unas ocho veces su volumen, por la sola reacción quimica con el agua
Este material, HYDROTITE, es una mezcla de resina hidrofílica, moldeada y vulcanizada sobre caucho de neopreno con un procedimiento especial.
HYDROTITE ha sido usado ya, principalmente en Japón, Inglaterra y Alemania, obteniendo perfectos resultados en diversos campos.

Características

1. Se expande por reacción con el agua, rellenando las irregularidades existentes en las juntas, adaptándose y presionando sobre ellas de modo que asegura un sellado perfecto.
2. Actúa, sobre todo, donde hay una mayor presión, sellando perfectamente gracias a su carácter expansivo, sin dañar el hormigón.
3. Tiene un tratamiento superficial retardador que permite el uso con mortero u hormigón fresco.
4. Cuando se pone en contacto con el agua, HYDROTITE, no empieza la expansión inmediatamente, evitando asi deformar el hormigón fresco.
5. Es fácil de aplicar gracias a su ligereza, flexibilidad y deformabilidad.
6. Permite sellar cualquier tipo de junta pues presenta numerosas secciones
7. que se adaptan a las diversas exigencias.
8. Alcanza la necesaria expansión al cabo de dos dias, pero si está forzado en un empalme, continuará la expansión ejerciendo una presión creciente, durante algunos días, hasta alcanzar la máxima resistencia frente a fuertes cargas hidrostáticas eventuales. Una vez encontrado un punto de equilibrio, la junta continuará manteniendo la presión en los lados garantizando su acción de sellado.
9. Es un material química mente estable que no sufre alteraciones en contacto con las soluciones mas diversas (aceites vegetales y minerales, gasolina, ácidos, álcalis, etc.). Las experiencias técnicas y las pruebas efectuadas, permiten afirmar que las juntas de HYDROTITE permanecen estancas y flexibles a lo largo del tiempo.

Expansión en soluciones acuosas

Usos

Todas las juntas en contacto permanente con el agua:

- Juntas de construcción y unión de hormigones.
- Juntas de tubos de cemento o metálicas.
- Sellado de tubos a presión, en cemento, hierro, plástico, etc.
- Sellado de muros o estructuras enterradas bajo nivel del suelo.
- Juntas de grandes canales. Sellado de segmentos prefabricados para revestimientos de túneles.
- Sellado de grietas o roturas en estructuras con presencia constante de agua.

Instrucciones de Aplicación

1. La superficie debe estar limpia y no estar en inmersión antes del sellado.
2. Para la fijación de los perfiles de HYDROTITE sobre una superficie de cemento o metal, usar un adhesivo de neopreno aplicado con poco espesor. En presencia de agua o humedad usar MAXBOND CJ, adhesivo epoxi en cartuchos.
3. En algunos tipos de juntas para asegurar la adherencia de HYDROTITE se podrá efectuar también una fijación mecánica (con puntas de acero.)
4. HYDROTITE deberá ser almacenado en un lugar seco y lejos de calor excesivo.
5. Evitar que HYDROTITE inicie su expansión antes de ultimar los trabajos.

Propiedades Físicas Básicas

Densidad | 1,3
Dureza | 52,0
Resistencia a tracción | 29,0 Kg/cm2
Elongación | 700%
Deformación permanente (70ºC x 22 horas) con 25% de compresión | 32%

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.