LEAKMASTER®
SELLADOR MONO-COMPONENTE EXPANSIVO AL AGUA

Descripción

LEAKMASTER LV-1 es un sellador mono-componente expansivo al agua con propiedades físicas únicas y excelentes. Su desarrollo está basado en nuestra tecnología y amplia experiencia en selladores de expansión al agua. Puede aplicarse en sitios como rincones, juntas, etc. en obra civil, edificación y otras aplicaciones de juntas donde otros selladores convencionales no pueden aplicarse fácilmente. Tras endurecer, tiene excelentes propiedades físicas, como elasticidad y capacidad sellante al expandir en contacto con agua. |

Ventajas

FACIL APLICACION. Como sellador monocomponente por absorción de agua, anti-humedad, los cartuchos standard pueden usarse como un sellador convencional.
PROPIEDADES FISICAS. Despues de endurecer, tiene mejores propiedades físicas que las de los selladores tipo masilla convencionales.
EXPANSION CON AGUA. Expande hasta aproximadamente 2 veces su volumen como resultado de sus mecanismos de absorción de agua y expansivos, proporcionando una excelente capacidad selladora de agua sin perder su elasticidad.
BUENA ADHERENCIA. Presenta buena adherencia al hormigón, metal, cristal, etc. antes de expandirse.

Usos Principales

- Sellado de agua en juntas de hormigón in situ.
- Sellado alrededor de perfiles metálicos H y armaduras.
- Sellado en redes de distribución de agua.
- Trabajos de impermeabilización.
- Otros.

Método de aplicación

1. Perforar la tapa de aluminio del extremo del cartucho y quitar la tapa metálica de la base. | 2. Cortar el extremo de la boquilla en diagonal a la distancia apropiada.
3. Rendimiento en longitud media VS, diámetro de la punta. |  |  | 4. Colocar el cartucho en la pistola de sellar.
Diámetro del cono | Longitud
3 mm Ø | 20-25 m
6 mm Ø | 8-10 m
8 mm Ø | 4-5 m
10 mm Ø | Aprox. 3 m
5. Aplicar LEAKMASTER de modo continuo sin interrupción en el lugar a sellar. |

Características

1. Propiedades generales:

Apariencia | Tipo masilla
Color | Gris
Densidad | 1,3
Extrusión | En 20 segundos a 23ºC
Descuelgue | Máx. 3 mm. a 23ºC
Tiempo de secado | En 8 horas a 23ºC, 60% RH.

2. Propiedades tras endurecer:

Dureza | 35 (spring, A-Type)
Resistencia a tracción | 30 kg/cm2
Elongacion | 1250%
Resistencia al desgarro | 10 kg/cm

3. Propiedades expansivas:

4. Propiedades adherentes:

| Acero | Aluminio | Mortero
50% MODULO (Kg/cm2) | 4,5 | 6,5 | 6,5
Tensión máxima a tracción (Kg/cm2) | 7,0 | 12,2 | 11,1
Elongación en rotura (%) | 330 | 580 | 570

Usos principales

Para perfiles en H y armaduras | Para juntas de hormigón in situ
Para tuberías penetrantes en el suelo | Para taladros
Para juntas de hormigón in situ | Para prefabricados de alcantarillado

Campos de Ensayo

Precauciones Importantes

1. Este producto contiene disolventes y puede inflamarse con chispas, calor o llama viva antes del curado.
2. Ventilar adecuadamente. La falta de ventilación puede causar irritación ocular/respiratoria, dolor de cabeza, vértigos y nauseas.
3. No ingerir y evitar el contacto con piel y ojos
4. Guardar fuera del alcance de los ninos.
5. Guardar en lugar seco, oscuro y fresco por debajo de 32°C.
6. No aplicar en lugares en contacto con agua potable.
7. No aplicar en posición externa/superficial.
8. Usar a temperatura comprendida entre 5°C y 40°C.
9. Cubrir con 150 mm. de hormigón como minimo, medido desde el punto donde se haya aplicado LEAKMASTER, para evitar rotura en el hormiqón (Fig. 1).
10. No exponer al agua más de 6 horas antes de cubrir.
11. Usar antes de las 24 horas transcurridas desde la apertura del cartucho.
12. Usar preferentemente antes de transcurrir 7 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el cartucho.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.