MAXPATCH®
PRODUCTO PARA LA RESTAURACION DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES DE HORMIGON

Descripción

Es un producto formado por dos componentes, uno en base de cemento con áridos especiales y el otro en forma de resina. Mezclados ambos, se consigue un mortero de elevadas características mecánicas que permite emplearlo para reparar suelos, rampas, peldaños, etc., presenta gran adherencia, resistencia a la abrasión y es antideslizante.

Usos

En restauración de pavimentos industriales. Para parcheo de pisos de hormigón desintegrados que precisen un recrecido o nivelarse a su estado primitivo.
En la formación de rampas antideslizantes que presenten buena resistencia al tráfico rodado.
Para restaurar peldaños y escaleras de hormigón.

Ventajas

- Es antideslizante.
- Pueden hacerse recrecidos desde 5 mm. de espesor.
- Como material de relleno puede ser confinado.
- Presenta un rápido curado entre 24 y 48 horas.
- Zonas restauradas para tráfico ligero pueden usarse a las 24 horas, para tráfico pesado a los 5 días.
- Puede pintarse una vez seco o darle color mediante pigmentación en su mezcla.
- Gran resistencia a los ácidos industriales y ambientes agresivos.

Instrucciones

Quitar la capa de hormigón disgregada. | Limpiar la superfície con cepillo de alambre | Poner la resina en el cubo

Adicionar el MAXPATCH y mezclar | Dar imprimación en forma de lechada | Aplicar con llana el MAXPATCH en forma semiseca
Utilizar la llana sin presionar excesivamente. | Superficie reparada

Preparación de la superficie: Todo el hormigón desintegrado debe quitarse haste llegar al estructuralmente sólido. Para parches o áreas aisladas debe hacerse un cajeteado en todo el perímetro. En juntas de dilatación proceda a crear en los labios espesores superiores a 3 cm.
En la limpieza del hormigón utilice agua a presión. Si el hormigón tiene aceites o grasas, emplear una disolución de ácido clorhídrico con agua, dejar embeber la superficie por espacio de 15 minutos y después limpiar con agua a presión; repita el proceso si las grasas o aceites no han desaparecido en un primer pase.

Mezcla del MAXPATCH: Utilice un recipiente limpio y ponga la resina (MAXCRYL) primero; añada a continuación el producto en su forma de polvo. Haga una mezcla inicial en forma de lechada cremosa para realizar una imprimación a brocha de la zona que vaya a tratar. Seguidamente prepare una mezcla semiseca a base de resina y producto en la proporción de 3,5 a 4 litros por cada 25 kg. de producto en seco.
No agite excesivamente la mezcla y proceda a colocarla con una llana sin presionar excesivamente.
MAXPATCH, se coloca en capas sucesivas que no excedan de 2,5 cm. de espesor, si precisara una capa superior, acabe la primera con unos cortes en forma de rallado y proceda a colocar la segunda capa dentro de la media hora siguiente. En espesores superiores a 5 cm. proceda a mezclar por cada 25 kg. de producto en su forma de polvo, 10 kg. de grava limpia. La resina se mezcla al 50% con agua y el líquido resultante se emplea para hacer la mezcla.

Tiempo de colocacion: MAXPATCH debe colocarse inmediatamente después de su mezcla y antes de 20 minutos debe haber terminado su colocación y nivelación.

Herramientas de trabajo: Emplear una brocha o cepillo de fibra tampico para dar la capa de imprimación. Use una llana metálica, no presione excesivamente el MAXPATCH en su colocación y una vez nivelado no repita insistentemente con la llana.

Recomendaciones

MAXPATCH no debe aplicarse sobre superficies asfálticas, pinturas antipolvo, soportes metálicos o superficies heladas.
No aplicar por debajo de 5°C, igualmente si se prevé que las temperaturas descienden dentro de las 24 horas siguientes a una aplicación.

Tabla de Rendimientos

CANTIDAD | ESPESOR
5 mm | 1 cm | 2 cm | 2,5 cm
5 Kg | 0,40 m² | 0,21 m² | 1,16 m² | 0,12 m²
10 Kg | 0,80 m² | 0,42 m² | 0,32 m² | 0,24 m²
25 Kg | 2 m² | 1,50 m² | 0,80 m² | 0,60 m²

Envases

Se presenta en sacos de 25 kgrs. y envases metálicos de 25 kgs.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.