MAXMORTER® F
CEMENTO MODIFICADO PARA ELABORACIÓN DE MORTEROS DE FRAGUADO RÁPIDO PARA MÚLTIPLES USOS

Descripción

MAXMORTER - F es un cemento especialmente formulado en base de ligantes y aditivos especiales que le confieren unas características idóneas para la ejecución de trabajos en los que se precise una rápida puesta en servicio del elemento. El producto puede aplicarse tal cual se suministra o bien puede emplearse como concentrado, mezclándose con arena (hasta 3 partes de arena por cada parte de producto) dependiendo de cada aplicación concreta.

Usos

- Trabajos de albañilería en donde se precise rápido fraguado y puesta en servicio. (1 parte de MAXMORTER - F / 3 de árido).
  - Empotramientos y fijaciones sometidas a esfuerzo inmediato.
  - Obturación de grietas y montaje de cercos.
  - Obras de tabiquería rápida.
  - Trabajos de moldeo decorativo.
- Otras reparaciones donde se precisen además de una rápida puesta en servicio, mayores prestaciones mecánicas y químicas (1 parte de MAXMORTER - F y 1-2 de árido)
  - Reparaciones en cimentaciones y hormigones.
  - Empotramiento de pilares.
  - Capas de rodadura y suelos industriales.
  - Saneamiento de obra civil.
  - Hormigonados y reparaciones en presencia de agua.
  - Prefabricación.
  - Trabajos en el mar (reparaciones entre mareas, calafateados de barcos y otros trabajos en donde se requieran un rápido fraguado y resistencia al agua de mar).
  - Proyección por vía seca.
  - Preparación de enlucidos poco porosos y de muy baja absorción de agua.

Ventajas

- Fraguado rápido (incluso a baja temperatura). Rápida puesta en obra.
- Baja retracción.
- Elevada adherencia al hormigón y a las armaduras.
- Unicamente precisa agua para su amasado.
- Mejores resistencias químicas a las aguas ácidas, sulfatadas y agua de mar que cemento Portland.
- Buena resistencia a la carbonatación.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie: Respetar todas las indicaciones generales al respecto de la limpieza y saneamiento de superficies a tratar. El soporte debe de estar limpio, libre de polvo, elementos sueltos, pinturas, grasas, productos desencofrantes, etc.
Humedecer la superficie expuesta hasta la saturación, sin formar charcos.

Mezcla del producto: MAXMORTER - F se amasa exclusivamente con agua limpia y libre de contaminantes, pudéndose emplear medios manuales o mecánicos. Se recomienda no superar la relación agua/MAXMORTER - F de 0,4 para mejores prestaciones mecánicas.
Las proporciones de árido requeridas por cada parte de MAXMORTER - F dependen de la aplicación concreta, y oscilan entre 1 y 3 partes de árido por cada parte de producto, (el tipo y tamaño de árido también dependerá de la aplicación, pero en cualquier caso deberá ser arena limpia). El exceder las cantidades indicadas puede afectar las resistencias mecánicas negativamente.

La vida de la mezcla es de 5 a 10 minutos referidos a una temperatura de 20 ºC y una proporción de árido entre 1 y 3 partes por cada parte de producto.

Amasar en cada momento únicamente la cantidad de producto que el operario sea capaz de colocar según el tipo utilizado, ya que transcurrido ese tiempo el mortero habrá comenzado a fraguar y no será manejable.

Aplicación: La aplicación se llevará a cabo respetando todas las recomendaciones que se deben tener en cuenta para productos en base de cemneto (no añadir más agua de la necesaria para la aplicación requerida, respetar las dosifiaciones de árido, no aplicar con temperaturas inferiores a 2 ºC a 3 ºC ni superiores a 35 ºC, etc.)

Curado: En condiciones extremas de viento o calor, pulverizar agua sobre las zonas reparadas durante al menos un hora. Es además conveniente cubrirlas durante las primeras 24 horas si la temperatura es superior a 25 ºC y la humedad es inferior al 50%.
Pueden utilizarse también productos específicos de curado como el MAXCURE para este propósito.

En tiempo extremadamente frío, proteger la reparación con material aislante. No aplicar por debajo de 2 ºC a 3 ºC o si se prevén temperaturas inferiores ambientales o en el soporte, en las 24 horas siguientes a la aplicación.

Precauciones

No emplear para el amasado medios que provoquen una agitación violenta ni excederse en la duración del mismo pues reducen las resistencias mecánicas y la duración de la reparación.
MAXMORTER - F no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no trabajar con las manos sin la protección de guantes de goma y sin gafas de seguridad. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Sacos de 20 kg.

Colores

Gris

Almacenamiento

Seis meses en sacos, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de la humedad y las heladas.

Datos técnicos

Para 1 parte de MAXMORTER - F y 1,5 partes de árido, y una relación de agua / MAXMORTER - F de 0,4

Densidad aparente en polvo (kg / dm3) | 0,8
Agua amasado (% peso s/ prod.) | 40 ± 1
Densidad en masa (kg / dm3) | 2,150 ± 0,050
Vida de la mezcla (minutos, 20 °C) Rápido | 6 - 10
Fraguado inicio/final (minutos, a 20 °C) Rápido | 8 / 16
Resistencia a flexotracción (MPa) 1 hora 24 horas 28 días 3 meses | 1,2 3,0 5,5 7,5
Resistencia a compresión (kg/cm2) 1 hora 24 horas 28 días 3 meses | 8 20 45 60

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.