MAXEPOX® 3000
SISTEMA EPOXI PARA LA PREPARACION DE MORTEROS AUTONIVELANTES PARA PAVIMENTOS

Descripción

MAXEPOX 3000 es una formulación epoxi modificada y pigmentada, específicamente diseñada para preparar morteros autonivelantes.
El sistema MAXEPOX 3000 permite nivelar el suelo con espesor mínimo y proporciona un pavimento decorativo y resistente a los ataques químicos y a la abrasión.

Usos

- Revestimiento de suelos industriales.
- Pavimentos de garajes, etc.

Ventajas

- Su comportamiento autonivelante permite una fácil aplicación con excelentes resultados
- Alta resistencias mecánicas, químicas y a la abrasión y desgaste.
- Facilidad de limpieza
- No precisa capa de acabado.

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: Los componentes epoxi que forman el ligante del sistema MAXEPOX 3000 se suministran en sets predosificados, a los que hay que adicionar los correspondientes áridos. Para trabajos que supongan un gran consumo de material pueden suministrarse también a granel, en cuyo caso deberán respetarse las proporciones de los componentes cuando se realice la dosificación in situ.

El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla que constituirá el ligante del sistema puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar el ligante en un envase limpio y agregar los áridos, mezclando nuevamente.
Las proporciones ligante / arido oscilan entre 1 / 1 y 1 / 2. Se recomienda que los áridos no tengan un tamaño superior a 0,5 – 0,6 mm. DRIZORO puede suministrar cargas minerales adecuadas de alta calidad ya prepesadas.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El "pot life" de 10 kg. a una temperatura de 20 ºC es de 60 minutos.

Preparación de la superficie: Todos los soportes a revestir deberán prepararse adecuadamente, conforme se detalla en nuestra nota técnica Preparación de superficies de hormigón para la posterior aplicación de revestimientos epoxi.

Aplicación:
Imprimación: Se aplicará una capa de la imprimación epoxi con disolventes MAXPRIMER, mediante rodillo, siguiendo las indicaciones del Boletín Técnico correspondiente. El extendido del mortero formado por el sistema MAXEPOX 3000 podrá hacerse a los 30 minutos de haber aplicado la imprimación, cuando su disolvente haya evaporado. También podrá extenderse al día siguiente, pero nunca en un plazo superior a las 24 horas. El consumo de MAXPRIMER no será inferior a 200 gr/m2.
Si el soporte estuviera húmedo, el producto adecuado para imprimar será el revestimiento epoxi en base acuosa MAXFLOOR en su versión mate. Se aplicará una capa siguiendo las instrucciones que se detallan en el Boletín técnico correspondiente. Puede estimarse un consumo de 250 – 300 gr/m2. En este caso, antes de extender MAXEPOX 3000 es imprescindible que la película de MAXFLOOR MATE que se ha aplicado como imprimación esté totalmente seca, lo que tendrá lugar a las 24 - 48 horas después de la aplicación, siempre y cuando exista una buena renovación de aire, humedad relativa baja y temperatura por encima de 10ºC.

Extendido de MAXEPOX 3000: Se realizará por toda la zona imprimada mediante llana dentada al espesor requerido. Posteriormente, se pasará repetidamente un rodillo de púas para obtener un mejor acabado y eliminar el aire ocluido.
El consumo estimado por m2 para un espesor de 3 mm. es de aproximadamente 5,1 kg, de los cuales un tercio corresponde al ligante epoxi y dos tercios a los áridos.
En rampas o zonas con pendiente muy pronunciada MAXEPOX 3000 puede descolgar debido a su fluidez y capacidad autonivelante. DRIZORO puede facilitar un aditivo que aumente la tixotropía de la mezcla y permita su extendido en esas condiciones.

Limpieza: Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT antes de su endurecimiento.

Puesta en servicio: El pavimento ejecutado con el sistema MAXEPOX 3000 no deberá entrar en servicio hasta transcurrir al menos 3 días (20 ºC)

Presentación

Los componentes epoxi de MAXEPOX 3000 se presentan en sets predosificados de 10 y 25 Kg. Bajo pedido puede suministrarse a granel en bidones de 200 kg. DRIZORO puede también suministrar los áridos en las cantidades apropiadas para cada tipo de set o a granel.

Colores

Rojo, verde y gris. Otros disponibles bajo pedido especial.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos.

Datos Técnicos

componentes epoxi A:B (en peso) | 2,33 : 1
Proporción ligante : árido (max / min) | 1 : 1 / 1: 2
Sólidos (%) | 100
Densidad mortero (kg/dm3 aprox.) | 1,7
Pot life 10ºC / 20ºC / 30ºC (minutos) (10 kg) | 100 / 60 / 30
Tiempo de pisado 10ºC / 20ºC / 30ºC (horas) | 24 / 14 / 7
Tiempo para puesta en servicio (días) | 3
Espesor recomendado (mm.) | 2 – 3
Rendimiento por mm. de espesor ( mortero: kg/m2) | 1,7
Resistencia a compresión (Kp/cm2) | 750
Resistencia a flexotracción (Kp/cm2) | 275
Módulo de elasticidad (Kp/cm2) | 62000
Coeficiente de dilatación lineal ( 1 / ºC) | 56.10- 6

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.