MAXFLEX® 100 HM
SELLADOR MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO DE MODULO ALTO

Descripción

MAXFLEX 100 HM es un adhesivo-sellador monocomponente elastomérico de poliuretano que se emplea para realizar pegados o fijaciones flexibles. Cura a temperatura ambiente bajo la influencia de la humedad relativa.

Usos

- Pegado de tejas tradicional y prefabricada
- Pegado de zócalos, cubre-juntas, etc.
- Pegado de junquillos de madera, frisos, etc. en renovación de interiores.

Aplicación

Eliminar mediante cepillado mecánico o manual cualquier partícula o elemento que se encuentre suelto (herrumbre, polvo, cemento desmenuzado, grava, pinturas viejas mal adheridas, etc.)
MAXFLEX 100 HM tiene una adherencia muy buena sobre la mayoría de los soportes como cemento, barro cocido, loza, aluminio anodizado, madera, etc. sin necesidad de emplear imprimación.
Aplicar MAXFLEX 100 HM por puntos o en cordones de 1 a 3 mm. de espesor. Fijar la pieza a pegar ejerciendo una presión manual tal que aplaste los puntos o el cordón aplicados. Si fuera necesario, fijar la pieza para que no se mueva durante las primeras horas de polimerización. Los elementos a fijar cuyo peso exceda de 8 kg/m2 deberán sostenerse durante 8-15 horas.

Aplicación para doble pegado: Aplicar MAXFLEX 100 HM en cantidad suficiente sobre la pieza a pegar y poner en contacto con el soporte para que éste quede impregnado de sellador-adhesivo. Separar inmediatamente y esperar aproximadamente 25 minutos. Colocar después definitivamente la pieza sobre el soporte presionando firmemente.
MAXFLEX 100 HM puede limpiarse antes de curar empleando white spirit. El producto polimerizado únicamente puede eliminarse empleando medios mecánicos.

Precauciones

Contienen poliisocianatos. Evitar contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua y consultar un especialista. Utilizar en zonas ventiladas. Mantener fuera del alcance de los niños

Presentación

Cartuchos de 310 ml y salchichón de 600 ml

Colores

Marrón claro y gris oscuro.

Almacenamiento

Nueve meses en su envase original sin abrir y protegido de la humedad. Almacenar en lugar ventilado y a una temperatura máxima de 30º C.

Datos Técnicos

Densidad (gr/cm3) | 1,3
Tiempo de formación de piel (23º C, 50 % H.R.) | 120
Velocidad de polimerización (mm. en 24 h. a 23º C, 50% H.R.) | 3,0
Temperatura de aplicación ºC | + 5º C < T < +40 ºC
Tiempo abierto | 25 a 35
Del producto polimerizado

Dureza SHORE A | 40
Módulo elasticidad al 100% (MPa) | 0,40
Resistencia a tracción (MPa) | 0,60
Elongación en rotura (%) | 250
Recuperación elástica (%) | >70
Temperatura de servicio | -20 ºC < T < +80 ºC

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.