MAXGROUT®
MORTERO FLUIDO SIN RETRACCION DE ALTAS RESISTENCIAS MECANICAS

Descripción

MAXGROUT es un mortero preparado sin retracción formulado en base de cemento y productos minerales con altas características mecánicas y gran fluidez, exento de cloruros y agregados metálicos. Se presenta en polvo y listo para su empleo al añadirle agua.

Anclaje de pilares con MAXGROUT en el WARNER BROS PARK de Madrid.
Recrecido de pilares con MAXGROUT.

Usos

- Anclaje de pilares en estructuras prefabricadas de hormigón.
- Relleno de bases de pilares metálicos.
- Apoyos de vigas en puentes.
- Anclaje de cables, pernos y tubos pasantes.
- Relleno de cimentación de maquinaria entre hormigón y placa.
- Refuerzo de estructuras de hormigón.
- Reparación de juntas en pavimentos.

Ventajas

- Altas resistencias mecánicas.
- Impermeable, ignífugo y no tóxico.
- Inalterable a las temperaturas extremas una vez fraguado.
- Resistente a las cargas repetidas.
- Muy resistente al agua y aceite, grasas y derivados.
- Sin retracción.
- No contiene cloruros, no es corrosivo ni tóxico.

Instrucciones de Aplicación

Preparación del soporte: El soporte deberá estar limpio y exento de grasas o aceites. Soplar con aire a presión hasta limpiar las partículas sueltas en el hormigón. Humedecer hasta la saturación evitando formar charcos de agua.

Mezcla: Verter gradualmente el MAXGROUT en un recipiente limpio que contenga parte del agua de amasado que en total oscila entre el 12 y 14% del peso del MAXGROUT, (3 a 3,5 litros de agua por saco de 25 kg.) en función de la consistencia, batirlo mecánicamente durante 3 o 4 minutos con una mezcladora a baja velocidad, añadiendo el resto del agua hasta la cantidad necesaria. También puede usarse una hormigonera. Manualmente puede hacerse prolongando el tiempo de mezclado hasta que desaparezcan los grumos.
No utilice más agua de la recomendada ya que aumenta el riesgo de retracción.
El tiempo abierto de la mezcla es de 15 - 20 minutos.

Colocación: Utilice pequeños encofrados suplementarios alrededor de la zona de colocación si es necesario. Deje reposar el producto 2 o 3 minutos para que salga cualquier burbuja introducida durante el mezclado.
MAXGROUT se coloca simplemente vertiendo por gravedad directamente desde el mezclador del modo más continuo, y si es posible, progresando desde el mismo lado para evitar la formación de juntas frías y minimizar el riesgo de que quede aire ocluido. Se pueden realizar aplicaciones por bombeo si es requerido. Deben proporcionarse salidas para el aire del espacio que deseamos rellenar. Si es necesario, un elemento manual de vibrado ayudará al relleno del volumen deseado, pero evite un tiempo de vibrado excesivo que podría causar segregación de la mezcla e introducción de aire.

Temperatura de Aplicación. La temperatura ideal está entre 10-25 ºC. En condiciones de altas temperaturas se recomienda amasar con agua fría o hielo y mantener el material en sombra. Enfriar el encofrado con agua fría.
No aplique a temperaturas del soporte o ambientales de 5 ºC o inferiores.

Curado: Terminado el relleno es conveniente cuidar su curado dotando de humedad al mortero, sin provocar un lavado de la superficie. También es recomendable utilizar paños o arpilleras húmedas cubiertas con película de plástico, o un agente de curado como MAXCURE.
Las mayores precauciones deben tomarse si incide el sol directamente o en condiciones de alta temperatura y/o días de mucho viento.

Rendimiento

Un saco de MAXGROUT de 25 kg. rellena un volumen de 12,5 a 14,5 litros en función de la cantidad de agua empleada. (0,5 - 0,58 kg./dm3)

Precauciones

No utilice para volúmenes mayores de 1,5 x 1,5 mts., y más de 4 cm. de profundidad. (Aproximadamente 0,1 m3).
Para estos volúmenes añada 8 kg. de arena limpia de 3 a 5 mm. por cada 25 kg. MAXGROUT y mezcle con entre 2,75 y 3 litros de agua por saco.

Presentación

Sacos de 25 Kg.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original, sin abrir, en un lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Seguridad

- Evitar el contacto con piel y ojos.
- Utilizar guantes y gafas de seguridad.
- Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
- Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.

Características Técnicas

Granulometría (mm) | 0 - 3
Densidad aparente en polvo (gr/cm³) | 1,25
Densidad endurecido (gr/cm³) | 2,15 - 2,25
| Amasado con 12% | Amasado con 14%
Resistencia a compresión (N/mm2) 24 horas 3 días 7 días 28 días | 42,5 50,8 54,0 59,8 | 34,9 43,8 49,3 57,1
Resistencia a flexotracción (N/mm2) 24 horas 3 días 7 días 28 días | 6,69 7,57 9,38 10,42 | 6,70 6,98 7,97 9,36
Fluencia (mm) Mesa de sacudidas | 132 | 219
Expansión: | 0.05%
Modulo de elasticidad (kp/cm2): | > 4*105
Coeficiente de expansión | Igual que el hormigón

Resistencias mecánicas y fluencia Informe 99/15421-VA del Laboratorio SAIN, S.A.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.