MAXROAD®
MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO PARA REPARACION URGENTE DEL HORMIGON EN AUTOVIAS, PUENTES Y AREAS INDUSTRIALES CON TRAFICO RODADO

Descripción

MAXROAD, es un producto en base de cemento y sílices seleccionadas que juntamente con cargos especiales y fibra de vidrio, resistente a los álcalis, lo hacen apto para la reparación urgente de parches en autovías, puentes, parkings y pavimentos de hormigón que precisen una puesta de servicio en dos horas después de su reparación.

Usos

Reparaciones urgentes en pavimentos de hormigón sometidos a tráfico permanente.

Ventajas

- Altas resistencias mecánicas a compresión, flexotracción e impacto.
- Buena adherencia.
- Rapidez de fraguado.
- Permite el tráfico rodado después de dos horas de su colocación.
- Se aplica sobre superficies húmedas.
- Resistente a los ciclos hielo-deshielo.
- No contiene cloruros.
- Fácil de aplicar.
- Producto de un solo componente.

Instrucciones

Preparación de la superficie: La zona a reparar debe estar limpia y libre de grasas o aceites; estructuralmente sólida, previamente se habrá quitado todo el hormigón desintegrado. Realice en todo el perímetro del parche a reparar un corte en vertical con una profundidad mínima de 3 cm. Nunca haga un corte biselado. Humedezca la superficie antes de la aplicación y elimine cualquier charco que se produzca.

Mezcla: Un saco de MAXROAD (25 Kg.) precisa de 4 a 4,5 litros de agua aproximadamente. Puede mecánicamente utilizar un disco mezclador. También puede hacerlo vía manual hasta que la mezcla tenga una apariciencia uniforme en su totalidad.

Parches con profundidad de 3 a 5 cm: Utilice el producto puro sin adicción de grava.

Parches con profundidad superior a 5 cm: Mezcle el MAXROAD con gravilla limpia de 10 mm., a razón de 8 kg. por cada 25 Kg. de MAXROAD. Utilice una llana en la colocación del MAXROAD y trabaje el material nivelándolo partiendo del centro del parche hacia los bordes. Evite producir grietas al material si el fraguado ha terminado. Como acabado final puede utilizar la llana para un acabado liso, o una brocha para su rallado antideslizante. Puede realizar un riego final para su mejor curado.

Mejor adherencia: Si quiere obtener una mayor adherencia, puede utilizar la resina MAXCRYL, mezclando 2 partes de MAXCRYL por una parte de agua, y ésta mezcla resultante utilizarla como líquido de amasado con el MAXROAD.

Rendimiento

Un kilogramo rellena aproximadamente 620 cm³.

Envases

Bidón metálico y saco de 25 Kg.

Almacenamiento

En sacos y en luger seco cubierto, un año; en envase metálico, 18-24 mesas.

Precauciones

Temperatura: No realizar aplicaciones con temperaturas inferiores a 5°C o sobre superficies heladas.
Manipulación: MAXROAD es un compuesto abrasivo en su composición. No és tóxico y en su mezcla y colocación en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos. Debe usarse guantes de goma para su protección. Salpicaduras en los ojos deben limpiarse con abundante agua limpia y nunca restregar, irritaciones permanentes debe acudir al médico.

Ensayos de Laboratorio

EDAD | Resistencia mecánica (Kp/cm²)
Flexotracción | Compresión
2 horas | 15 | 47
4 horas | 19 | 73
1 día | 28 | 105
7 días | 55 | 404
28 días | 9 | 428
Después de 20 ciclos de hielo-deshielo | 73 | 525

Agua de amasado, %: | 15,0 ± 0,5
Densidad aparente en polvo, Kg/m³: | 1.220 ± 50
Densidad material endurecido, Kg/m³: | 2.040 ± 50
Adherencia (sobre soporte de hormigón), Kp/cm²: | 18,0
Estabilidad dimensional, mm/m: | -0.006
Tiempo de fraguado, minutos |
| principio: | 15
| final: | 25
Aspecto de las probetas después del ensayo de ciclos hielo-deshielo: | Sin alteración física
Cloruros(cl), %: | Ninguno

Ensayos realizados por el I.E.T.C.C., diciembre/92.
Instituto de la Construcción y del Cemento Eduardo Torroja.
I.E.T.C.C. es Miembro de la Unión Europea para L'agrement Técnico en la Construcción.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.