MAXSTONE®
MORTERO BICOMPONENTE DE RESTAURACION PARA DEVOLVER LA FORMA A ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL

Descripción

MAXSTONE es un producto de fraguado hidraúlico, de dos componentes, muy ligero, que actúa como un mortero pétreo continuo moldeable, para crear o reproducir piedra en interiores y exteriores.

Usos

· Reparación y sustitución de piedra natural en elementos decorativos de monumentos.
· Rejuntado de piedra, ladrillo y cerámica
· Reposición de masa en elementos pétreos.
· Imitación de piedra rústica, sillar o mampostería.

Ventajas

· Muy bajo peso específico.
· Moldeable, extruible.
· Fácil puesta en obra.
· Duro, resistente a impactos moderados.
· Admite colorantes y áridos de la piedra natural para asemejarse a la original.
· Resistente al agua de lluvia.
· Permite la reposición de grandes volúmenes de masa minimizando la sobrecarga del elemento a restaurar.
· Puede imitar prácticamente cualquier tipo de acabado.
· No descuelga.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. La superficie debe ser estructuralmente sólida y encontrarse libre de polvo y elementos sueltos. Las zonas donde se realizará la aplicación deberán sanearse y humedecerse con agua, evitando formar charcos.
En caso de no encontrase la superficie lo suficientemente sólida, deberá consolidarse previamente con MAXCLEAR CONSOLIDATED (Boletín Técnico nº 42).

Amasado. El componente en polvo de MAXSTONE se amasa con el componente líquido, una resina modificada que le proporciona una elevada adherencia. La proporción de mezcla es de 0,40 a 0,42 litros de componente líquido para 1 kg de MAXSTONE, o lo que es lo mismo se amasa con un 40% de componente líquido, admitiéndose hasta un 42%. Amasar manualmente o por medios mecánicos con un taladro y amasador helicoidal o con hormigonera, hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. El material preparado tiene un tiempo abierto de aplicación de aproximadamente una hora a 20ºC.

Aplicación. Por su elevada adherencia no requiere el uso de puentes de unión, aunque si se desea, se puede aplicar una lechada del propio mortero amasado con el componente líquido. Aplicar MAXSTONE con paleta o llana en el lugar deseado. Si el volumen a colocar es grande, se recomienda hacerlo en capas sucesivas de 2 centímetros cada una.
Las capas posteriores se pueden aplicar a partir que esté parcialmente endurecida la anterior, tiempo que en condiciones normales puede ser de unas 4 o 5 horas. Se recomienda que para mejorar el anclaje de las capas posteriores, se raye la anterior en fresco y que se de una imprimación del componente líquido antes de aplicar la siguiente.

Una vez colocada la masa, se puede modelar para obtener el acabado deseado por medio de las manos con guante, paletas, espátulas, buriles, etc. Después de aplicar MAXSTONE se dispone más o menos 1 hora para ejecutar el acabado, dependiendo de las condiciones climáticas.
Para mejorar la obtención del acabado, es conveniente rociar la superficie aplicada con agua cuando se empiece a perder la frescura del material. No se debe añadir agua en exceso, solo mojar para facilitar la tarea sin que se produzca nunca un lavado superficial.

El mortero endurecido se puede trabajar mecánicamente con tornos, fresas o lija.

En exteriores se puede proteger la aplicación con los hidrofugantes MAXCLEAR - D (Boletín Técnico nº 14.) o MAXCLEAR TOP (Boletín Técnico nº 114.), para mejorar su impermeabilidad. Si se desea obtener un acabado brillante, se puede aplicar el poliuretano bicomponente MAXURETHANE 2C transparente. (Boletín Técnico nº 87.) La aplicación de estos productos puede dar lugar a una variación del tono final, por lo que se recomienda vihacer pruebas en la obra antes de aplicarlos o consultar con nuestro Departamento Técnico.

Precauciones

· No aplicar sobre yesos.
· No lavar demasiado la superficie aplicada en la obtención del acabado.

Presentación

Sets de 17 kg. Saco de 12 kg. y garrafa de 5 litros.

Seguridad

MAXSTONE no es tóxico, pero es un compuesto abrasivo en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece

Almacenamiento

Doce meses en sus envases originales sin abrir y almacenados en lugar seco y con temperaturas superiores a 4ºC.

Rendimiento

1 kg de MAXSTONE rellena un volumen de aproximadamente 1,2 litros, con lo que su cobertura es de 0,83 kg./m2 y mm . de espesor.

Datos técnicos

Color | Blanco grisáceo
Peso específico aparente (g/cm3.) | 0,60
Componente líquido de amasado (%) | 40 a 42
Peso específico masa(g/cm3.) | 0,95
Peso específico seco (g/cm3) | 0,90
Vida de la masa (minutos a +20ºC) | 60
Adherencia a 28 días (MPa) | 0,85
Resistencias mecánicas | Flexotracción (MPa) | Compresión (MPa)
28 días | 3,5 | 10,0

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.