BISEAL® WA
HIDROFUGANTE LIQUIDO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE MORTEROS Y HORMIGÓN, LIBRE DE CLORUROS

Descripción

BISEAL WA es un aditivo impermeabilizante en forma líquida, que reduce la capilaridad de los morteros y hormigones haciéndolos impermeables

Usos

- Obtención de morteros y hormigones que no absorban agua por capilaridad o presión.
- Enfoscados impermeables en exteriores o interiores sobre bloques de hormigón, ladrillo, hormigón, etc.
- Revestimiento de depósitos, piscinas, sótanos, fosos de ascensor, pozos, canales.

Ventajas

- Muy sencilla utilización, ya que se añade al agua de amasado.
- Se obtienen morteros y hormigones impermeables.
- Previene la aparición de sales superficiales.

Instrucciones de aplicación

Preparación del soporte. El soporte de aplicación del hormigón o enfoscado preparado con BISEAL WA deberá estar limpio de polvo, grasas, elementos desencofrantes, elementos sueltos o lechadas superficiales o pinturas. Deberá ser resistente y estable.

Mezcla del producto. El producto se presenta listo para su uso, y se añade directamente al agua de amasado.

Confección de un revestimiento impermeable. Preparado el mortero con un volumen de cemento y 2,5 a 3 volúmenes de arena de río lavada y granulometría inferior a 3 mm., se aplicarán dos capas de 1 a 1,5 cm. cada una, fratasándose a continuación.

Dosificación y rendimiento

Entre el 1 al 3% del peso de cemento, es decir 0,5 a 1,5 litros por saco. Se recomienda hacer ensayos previos en obra para obtener la dosificación exacta.

Precauciones

Las sobredosificaciones, podrían dar lugar a la pérdida de resistencias mecánicas
Evite exponer el producto a las heladas.

Seguridad

Evitar el contacto con piel y ojos.
Utilizar guantes y gafas de seguridad.
Si existiese contacto con la piel, lavar con agua templada y jabón.
Si existiese contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua y acudir al Servicio Médico.

Presentación

Botellas plásticas de 1 litro y garrafas plásticas de 20 litros.

Almacenamiento

Doce meses en sus envases originales, bien cerrados, en lugar seco y con temperaturas superiores a 5ºC.

Datos técnicos

Color | Blanco lechoso
Aspecto | Líquido
Densidad (g/cc) | 1,02
pH | 8

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.