MAXSHEEN®
REVESTIMIENTO ACRÍLICO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN, PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE EXTERIORES, APLICABLE SOBRE ENFOSCADOS, LADRILLO, YESO, HORMIGÓN Y PREFABRICADOS.

Descripción

MAXSHEEN es una emulsión en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa que una vez curado forma un revestimiento de altas prestaciones apto para la impermeabilización, protección y decoración de fachadas, estructuras de hormigón y mampostería. Se presenta en dos tipos de acabado: liso y rugoso.

Aplicaciones

- Como acabado decorativo de textura y color en los casos que se requiera, sobre MAXSEAL, CONCRESEAL PLASTERING, MAXQUICK y MAXREST
- Protección frente a la carbonatación en estructuras de hormigón, puentes, instalaciones industriales, edificios residenciales, etc.
- Revestimiento decorativo e impermeabilizante en soportes de hormigón, cerámica, enfoscados, piedra, fibrocemento, yeso y madera.
- Acabado de muy alta calidad en interiores.

Ventajas

- Excelente protección anticarbonatación del hormigón. Muy alta resistencia a la difusión de CO2, previene la corrosión de las armaduras por procesos de carbonatación.
- Muy buena adherencia a los sustratos comúnmente empleados en la construcción.
- Permite transpirar al soporte, es permeable al vapor de agua.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Seca rápidamente, en función de la temperatura y la humedad ambiente.
- Es flexible, no cuartea ni fisura por los movimientos del soporte debido a los cambios térmicos.
- Resistente a las manchas y suciedad.
- Fácil de limpiar, sólo enjuagar con agua y jabón.
- Amplia variedad de colores y dos posibles texturas.
- Resistente a los rayos UV. Gran estabilidad de color.
- No es tóxico, ni inflamable.
- Resistente a la alcalinidad del cemento.
- Fácil de aplicar y altos rendimientos.

Modo de empleo

Preparación de la superficie: La superficie a tratar debe encontrarse sólida y limpia, libre de restos de pinturas, grasa, polvo, eflorescencias, agentes desencofrantes o de curado, así como de cualquier otro tipo de suciedad que pudiera afectar a la adherencia. La cal debe eliminarse totalmente.

Los daños superficiales tales como grietas, coqueras, desprendimientos y defectos del hormigón deben rellenarse y/o sellarse. Las armaduras que hayan quedado vistas deben exponerse en todo su perímetro, limpiarse y pasivarse con MAXREST PASSIVE (Boletín Técnico n° 12) antes de recubrirlas con un mortero de reparación estructural como MAXREST (Boletín Técnico n° 04).

Las juntas de dilatación y fisuras sometidas a movimientos, una vez saneadas y limpias, se tratarán con el sellador de poliuretano MAXFLEX 100 LM (Boletín Técnico nº 65).

Aplicación:

MAXSHEEN se presenta dispuesto para su uso, sólo debe removerse para conseguir la uniformidad de la mezcla antes de su empleo. MAXSHEEN se puede aplicar mediante brocha, rodillo o pistola airless, en este último caso, se recomienda diluir con la cantidad mínima de agua que permita su pulverización.

- Hormigón, enfoscados, fibrocemento, piedra . Aplicar una primera capa o imprimación formada por MAXSHEEN y agua en una proporción de 5:1 y dejar que seque al tacto durante 2 a 3 horas dependiendo de las condiciones ambientales, antes de aplicar la segunda. Sobre soportes porosos es recomendable humedecerlos previamente con agua y sin haber secado, aplicar la capa de imprimación. Una vez seca esta última, se procederá a aplicar la segunda capa de MAXSHEEN pura.
- Soportes de yeso, soportes de elevada porosidad y absorción, superficies pulverulentos. Se recomienda aplicar una capa de imprimación con MAXSHEEN PRIMER (Boletín Técnico n° 150) para el sellado de los poros y obtener una superficie más homogénea y de mayor cohesión. A continuación se procederá a la aplicación de dos capas de MAXSHEEN puras.
- Juntas de dilatación y fisuras sometidas a movimiento. Se sellarán con MAXFLEX 100 LM y una vez curado, se procederá a pintar con MAXSHEEN ELASTIC (Boletín Técnico nº 142).
- Otros soportes y situaciones específicas. Consultar en cada caso.

Condiciones de aplicación:

No aplicar con temperaturas por debajo de 5 ºC o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas.
Debe evitar cualquier aplicación en exterior si se esperan lluvias dentro de las 24 horas posteriores a la misma.
Con temperaturas elevadas, se recomienda humedecer con agua la superficie antes de aplicar la primera capa. Igualmente en las mismas condiciones, se recomienda realizar la aplicación en las zonas fuera del alcance directo del sol.

Limpieza de Herramientas :

Todas las herramientas y utensilios de trabajo se deben limpiar con agua antes de que MAXSHEEN polimerice. Una vez curado, el material sólo puede ser eliminado por medios mecánicos

Rendimiento

MAXSHEEN LISO : Se aplicarán en dos capas con un consumo total aproximado de 0,2 a 0,4 kg/m2 , lo que se corresponde con una carga aproximada entre 0,1 y 0,2 kg/m2 por capa.
MAXSHEEN RUGOSO : Se aplicarán en dos capas con un consumo total aproximado de 0,6 a 0,8 kg/m2 , lo que se corresponde con una carga aproximada entre 0,3 y 0,4 kg/m2 por capa.
El consumo variará dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie a tratar. Se recomienda la realización de una prueba in-situ para determinar su consumo exacto.

Indicaciones importates

No aplicar MAXSHEEN cuando se prevea riesgo de lluvia 24 horas después de su empleo. Para cualquier aclaración o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico. |

Presentación

MAXSHEEN se presenta en envases de 5 y 25 kg. Está disponible en 16 colores (ver carta de colores) y dos acabados; liso y rugoso

Conservación

Veinticuatro meses en su envase original cerrado, en lugar fresco y seco, protegido de las heladas y de la exposición directa al sol, con temperaturas superiores a 5 ºC.

Seguridad e higiene

MAXSHEEN no es un producto tóxico en su composición, pero debe evitarse el contacto con piel y ojos. Utilícese guantes de goma y gafas de protección durante la aplicación. Lávese con agua y jabón en caso de contacto con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávese con agua abundante, sin restregar. Si la irritación persiste, acuda al servicio médico.
Existe Hoja de Seguridad de MAXSHEEN a su disposición.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Datos técnicos

Aspecto y presentación | Pasta homogénea monocomponente
Densidad (g/cm3 ) | 1,25
Tiempo de espera entre capas (h) | 2-3
Rendimiento aproximado* (kg/m2) -MAXSHEEN LISO -MAXSHEEN RUGOSO | 0,2-0,4 0,6-0,8
Alargamiento hasta rotura, (%) | 78
Envejecimiento acelerado y resistencia rayos UV, ASTM G-53. | Sin alteraciones
Resistencia al lavado durante 5000 ciclos | Sin alteraciones
Permeabilidad al vapor de agua (g/m2 ·d) | 240
Resistencia a la difusión de CO2 , Método H. Klöpfer - R (m, capa de aire equivalente) - d CO2 (m/s) | 505 0,030x10-6

Colores

Según carta, 16 colores diferentes.

Pearl Gray | Buff | Brick Red | Limestone
White | Azure Bleu | Battleship | Sea Green
Cemtone | Salmon | Off White | Brown
Light Gray | Castanet | Cream | Adobe
* Estos colores son orientativos

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO , S.A. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de boletín sustituye a la anterior.
© 2004 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.