MAXCURE®
AGENTE DE CURADO PARA HORMIGONES Y MORTEROS

Descripción

MAXCURE es un líquido de color blanco lechoso que pulverizado sobre superficies de hormigón o mortero fresco forma una fina película que actua como capa protectora, evitando una desecación superficial prematura.

Usos

Para mejorar el curado de hormigones y morteros empleados en la construcción de:

- Autopistas, carreteras y rampas
- Pistas de aeropuertos y puentes
- Forjados y cubiertas
- Puentes
- Vigas y pilares
- Canales y presas
- Prefabricados, etc.

Ventajas

- Disminuye la retracción superficial, reduciendo la posibilidad de fisuración.
- No influye en el tiempo de fraGuado del hormigón.
- Asegura la obtención de las resistencias de proyecto.
- Aumenta la resistencia a las heladas.
- No modifica el aspecto superficial del hormigón.
- Mas económico que los sistemas de curado convencionales.

Instrucciones de Aplicación

MAXCURE se aplica con pulverizador manual o mecánico sobre la superficie de hormigón o del mortero fresco, formando una capa fina y continua. La aplicación se realizará en dos pasadas sucesivas e inmediatas, siendo el momento oportuno aquel en que las superficies a tratar empiezan a tomar un aspecto mate, lo que puede ocurrir transcurridos entre 30 y 120 minutos después de la colocación del hormigón, según temperatura ambiente.
Para elementos encofrados, la aplicación se realizará inmediatamente después del desencofrado.
Los aparatos de pulverización y las boquillas se deberán limpiar con regularidad empleando agua y cepillo.

Rendimiento

Aproximadamente 0,200 l./m2. En tiempo caluroso o con fuerte viento, prever un incremento de consumo de aproximadamente un 20-30%.

Datos Técnicos

Color: | Blanco lechoso
Color Densidad (kg/dm3) aprox.: | 1,05 + 0,05
pH : | 9
Retención de agua transcurridas 72 horas a 38 °C y 32% H.R.(gr/cm2): | 0,035

Cumple norma ASTM C-309

Almacenamiento

Doce meses en los envases originales bien cerrados.

Presentación

Garrafas de 25 litros y bidones de 220 litros.

Precauciones

- Proteger el producto de Las heladas y del color excesivo durante el almacenaje.
- Durante las tres primeras horas después de haber sido aplicado, MAXCURE se deberá proteger de la acción de la lluvia.
- Pasado un tiempo, la capa protectora pierde su coloración blanca. No obstante, su efecto persiste durante tres o cuatro semanas, desaparaciendo después por la acción del tráfico y los agentes atmosféricos.
- No tratar con MAXCURE superficies que deban recibir posteriormente revocos o pinturas.
- MAXCURE se aplica con pulverizador y no con brocha

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.