MAXSEAL® FOUNDATION
IMPERMEABILIZANTE PARA CIMENTACIONES DE HORMIGON Y MAMPOSTERIA

Descripción

MAXSEAL FOUNDATION, es un producto en base de cemento que juntamente con aditivos especiales y áridos seleccionados le confieren propiedades impermeabilizantes, apto para usar en cimentaciones, bien sean de hormigón o mampostería. Su gran resistencia a las aguas agresivas hace del mismo un gran protector del hormigón de cimentación.

Usos

- Básicamente en impermeabilización de cimentaciones en subsuelos con niveles freáticos elevados, así como, en prevención de las filtraciones en cimentaciones por debajo del nivel del suelo.
- También puede usarse como capa impermeabilizante o barrera a la humedad por capilaridad en las distintas unidades de obra.

Ventajas

- Su adherencia es muy buena, se integra al soporte donde se aplica, llena y sella los poros.
- Se aplica sobre superficies húmedas por lo que no precisa que estén secas.
- Menos coste que cualquier otro sistema tradicional.
- Gran duración y superior a cualquier producto asfáltico.
- No le afectan las sales de las tierras.
- Facilidad de aplicación con cepillo tipo tampico, se consiguen grandes rendimientos en su colocación.

Instrucciones de Aplicación

Muros de cimentación en hormigón y mamposteria:
Eliminar aceites y residuos de la superficie, así como eflorescencias, polvo o yesos.
Hacer una roza de 2 x 3 cm. en la zona de encuentro entre muro vertical y losa de cimentación, rellenar dicha roza con MAXREST o MAXPLUG.
Si hubiera coqueras en el hormigón realice un parcheo de las mismas con MAXREST.
Los alambres o redondos pasantes del encofrado del hormigón deben cortarse y hacer un parche superficial con espesor mínimo de 1 cm. Humedecer la superficie con agua limpia y aplicar una primera capa de MAXSEAL FOUNDATION con una carga de 1,5 Kg/m², después de ocho horas de curado, se da una segunda capa con una carga de 1 Kg/m².

Muros de cimentación en hormigón y mampostería sometidos a grandes presiones y agresividad de aguas.
En estas condiciones, la segunda capa de aplicación se realiza a llana.
Aplique una primera capa de MAXSEAL FOUNDATION con una carga de 1,5 Kg/m². Fraguada esta primera, aplique una segunda capa a llana con material suficiente para nivelar la superficie, aproximadamente 7 Kgs/m². Esta segunda capa se prepara añadiendo a cada saco de 25 Kgs. de MAXSEAL FOUNDATION, 12 Kgs. de arena silicea.
Para obtener una buena adherencia del MAXSEAL FOUNDATION con el muro de hormigón o mampostería, recomendamos usar MAXCRYL en el agua de amasado del MAXSEAL FOUNDATION en la proporción de una parte de MAXCRYL y tres de agua.

Herramientas de Aplicación

MAXSEAL FOUNDATION se aplica con brocha, tipo MAXBRUSH o cepillo de fibra tampico para facilitar su penetración en poros y oquedades. Aplicar una capa espesa creando un revestimiento continuo y uniforme, no extender como si fuera pintura y sólo en una dirección, la segunda capa debe darse cruzada. Una vez terminada la aplicación del material, limpiar con agua la brocha o cepillo para posteriores usos.

Mezcla

Se pone agua limpia en un cubo y poco a poco se le va adicionando el MAXSEAL FOUNDATION hasta conseguir una pasta cremosa espesa. Después se le deja reposar 10-15 minutos. Mezclar con un taladro al que se le ha puesto una varilla metálica y un disco mezclador a baja velocidad y por espacio de un minuto aproximadamente. Un saco de 25 Kgs. de MAXSEAL FOUNDATION precisa de 6,25 - 7 litros de agua o mezcla y MAXCRYL.

Temperatura de Aplicación

En temperatures de verano, humedezca con agua abundantemente la superficie y usar MAXCRYL en la mezcla del MAXSEAL FOUNDATION. Riegos posteriores a la aplicación del producto son permitidos si apreciamos una rápida desecación.
En invierno no aplicar por debajo de los 5°C. o si prevemos temperaturas inferiores dentro de las dos horas después de su aplicación. En superficies heladas o escarchadas no debe aplicarse. La temperatura óptima de trabajo es de 15 a 20 °C. Debe evitarse cualquier aplicación cuando se prevean lluvias que estén dentro de las 4-6 horas después de su posible aplicación.

Ensayos de Laboratorio

Permeabilidad al agua y resistencias mecánicas. Ensayos realizados en el Instituto Eduardo Torroja, disponibles bajo petición.

Envases

MAXSEAL FOUNDATION se presenta en saco y bidones de 25 Kgs.

Almacenamiento

En sacos un año, y en bidones 18 meses en lugar seco y protegido de las heladas.

Precaución

MAXSEAL FOUNDATION es un compuesto abrasivo en su composición. No es tóxico y en su mezcla y colocación en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos. Debe usarse guantes de goma para su protección. Salpicaduras en los ojos deben limpiarse con abundante agua limpia y nunca restregar. Irritaciones permanentes debe acudir al médico.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.