MAXCLEAR®
PROTECTOR REPELENTE AL AGUA, INVISIBLE, A BASE DE SILICONA

Descripción

MAXCLEAR, es un repelente al agua, en base de silicona, para la protección transparente e invisible de todos aquellos substratos que no sean calizos, en cuyo caso recomendamos usar el MAXCLEAR-D. Se presenta en forma líquida para aplicar directamente a brocha o pistola con baja presión.

Usos

Para la protección invisible del ladrillo cara vista, hormigón, piedra artiflcial y acabados de morteros no excesivamente porosos. Debe aplicarse sobre superficies totalmente secas y evitar mojarlo haste después de cuatro horas de su aplicación.
Sobre teja porosa y absorbente al agua. En grandes prefabricados puede realizarse su tratamiento en la planta de fabricación.
En inyecciones para tratamientos de muros con humedad por capilaridad.

Ventajas

- Proporciona una protección transparente e invisible del soporte donde se aplica, creando una hidrofobia o rechazo al agua.
- Permite transpirar al soporte el 100%.
- Mantiene la textura y color de la supeficie tratada.
- Reduce las eflorescencias y sales supeficiales.
- Elimina costos de mantenimiento por limpieza.
- No le afectan los cambios de temperatura.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la supeficie: la superficie a tratar debe encontrarse libre de suciedad, polvo, grasas, eflorescencias y totalmente seca. Las grietas, juntas o defectos del mortero debe repararse con MAXREST para grietas y con MAXJOINT para las juntas del ladrillo.
Aplicación: utilizar una brocha de pelo fino o pistola con baja presión (0,4 kg/cm2). Embeber enteramente la supeficie a tratar con MAXCLEAR aplicándolo en tramos continuos y siguiendo un orden sucesivo de ejecución, evitando coger grandes áreas dispersas. Recomendamos dos manos de aplicación con un intervalo de diez horas.

Precauciones

MAXCLEAR es un líquido inflamable por lo que deben tomarse todas las precauciones de almacenamiento, transporte y manipulación que exigen estos productos. No fumar durante la aplicación ni tampoco en la zona donde se encuentren las herramientas de uso. En aplicaciones exteriores de fachadas debe evitarse manchar zonas acristaladas o de aluminio; en caso que requiera su limpieza, utilizar un disolvente dentro de la hora siguiente de haber salpicado o manchado. Proteja su ropa y evite respirar los vapores que emana, utilice gafas en la aplicación y mantenga bien ventilada la zona de su aplicación. Espacios confinados deben proveerse de ventilación auxiliar. Aplicaciones en edificios ocupados, tome la precaución de que los aparatos de aire acondicionado o ventilación estén sin funcionar. Evite aplicaciones cuando prevea posibles lluvias dentro de las dos horas siguientes a la aplicación.
No deben realizarse aplicaciones por debajo de 5° C, asi como en superficies húmedas. No utilizar para tratamientos de soportes de granito, piedra caliza o derivados de este carbonato.

Rendimientos

Sobre materiales densos de 3-5 m2/litro, en soportes porosos, 0,5-0,7 m2/litro.

Envases

Bidones metálicos de 20 litros.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.