BISEAL® SCC
SUPERPLASTIFICANTE PARA HORMIGONES AUTOCAMPACTABLE

Descripción

BISEAL SCC es un aditivo líquido superplastificante o reductor de agua de amasado de alta actividad, basado en un polímero policarboxílico modificado, diseñado para la confección de hormigones autocompactables (HAC) y de altas prestaciones (HAP).

Aplicaciones

- Hormigones fluidos y/o trabajables que necesiten una relación mínima agua/cemento.
- Hormigones donde se soliciten muy altas resistencias iniciales y finales.
- Prefabricados y presentados de hormigón armado.
- Hormigones con gran densidad de armaduras.
- Hormigones de muy alta calidad para todo tipo de obra civil.

Ventajas

- Mejora la puesta en obra del hormigón a través de las armaduras, así como el relleno del encofrado donde sea muy difícil o imposible recurrir al vibrado.
- Se consiguen grandes reducciones de agua de amasado.
- Mayor tiempo de fluidez que otros superplastificantes, sin retrasos de fraguado.
- Alta homogeneidad de la masa evitando segregaciones y exudación durante la puesta en obra.
- Su elevada reducción de agua de amasado aumenta la impermeabilidad del hormigón y su durabilidad frente a la carbonatación, penetración de cloruros y condiciones ambientales agresivas. No ocluye aire, reduce la porosidad del hormigón permitiendo un acabado superficial excelente y sin coqueras.
- Disminuye la fluencia y la retracción del hormigón endurecido.
- No contiene cloruros ni compuestos corrosivos frente a las armaduras. Reduce costos de ejecución por menor tiempo de colocación y mano de obra.

Modo de empleo

Se presenta listo para su uso, añadiéndose preferiblemente en la última parte del agua de amasado para conseguir el máximo efecto y deje un tiempo mínimo de tres a cuatro minutos de amasado. Debe evitarse la adición directa sobre el cemento sin hidratar ó áridos. La limpieza de las herramientas se realizará con abundante agua limpia.

Rendimiento

La dosificación recomendada es de 0,3 a 3% de peso de cemento y compuestos puzolánicos. En caso necesario puede aumentarse la dosificación si no se observa segregación en el amasado o retraso en el fraguado.

Indicaciones importantes

- Se recomienda realizar ensayos previos para ajustar la dosificación óptima.
- En caso de congelación, se debe descongelar lentamente agitando cuidadosamente hasta obtener un aspecto homogéneo.
- Si estima necesaria cualquier aclaración, ampliación de información o consulta sobre el producto y su aplicación rogamos consulte con el Dpto. Técnico

Seguridad e higiene

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilícese guantes y gafas de seguridad en su aplicación. En caso de existir contacto con la piel, lavar con agua y acudir al Servicio Médico.
No es tóxico ni inflamable, no clasificado como mercancía peligrosa para el transporte. Existe Hoja de Seguridad de BISEAL SCC a su disposición.

Datos técnicos

Aspecto | Líquido
Color | Marrón claro
Densidad (gr/cm3) | 1,05 ± 0,1
pH | 6,1 ± 1
Solubilidad en agua | Total

Presentación

Garrafas de 20 kg., bidones de 220 kg. y contenedores de 1000 kg

Conservación

Doce meses en sus envase cerrado, y almacenados en lugar seco y con temperaturas entre 0 y 35ºC

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o aclaración rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.