MAXGLAZE® D
SELLADOR POLIMÉRICO TRANSPARENTE, BRILLANTE, PARA EL ACABADO Y PROTECCIÓN DE FACHADAS DE LADRILLO, HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA

Descripción

MAXGLAZE-D es un sellador polimérico derivado de un metacrilato, suministrado en forma líquida, que una vez aplicado forma una película o film superficial transparente con brillo, muy resistente y flexible. Esta es protectora frente al agua de lluvia, la agresividad del medio ambiente y agentes alcalinos, así como a los rayos ultravioletas.

Usos

Prefabricados y hormigón arquitectónico: facilita una protección transparente manteniendo el color natural de origen y su textura.
Hormigón visto: confiere una protección y realce decorativo transparente, lo mantiene limpio, libre de cales superficiales y protege de la agresión del hielo-deshielo.
Ladrillo cara vista en fachadas o cerámica decorativa: es repelente al agua de lluvia, evita la absorción y resalta su acabado confiriéndole un tono de brillo.
En la prevención de la corrosión en el hormigón(Mecánica, Quimica y Biológica): evita los daños constructivos derivados de la absorción del agua y substancias nocivas. Confiere protección a la corrosión mecánica, heladas, destrucción por sales, sulfatos solubles, cloruros y nitratos. En la prevención de la corrosión química en el hormigón armado es de vital importancia ya que la formación del óxido de hierro en las armaduras produce a su vez grandes presiones expansivas que dañan gravemente al hormigón llegando a la rotura. En la corrosión biológica del hormigón que se produce por bacterias, hongos, musgos, algas y líquenes, microorganismos de origen botánico y animal. Estos elementos en combinación con el agua, por capilaridad y condensación, provocan en los muros tanto exteriores como interiores la formación de hongos que hacen inhabitables las zones afectadas.
Aluminio y acero inoxidable: crea un fllm superficial que protege durante la ejecución de obra del mortero, yeso y residuos.
Otras superficies: es ideal para proteger y decorar los diferentes acabados de los morteros monocapas. Los mantiene limpios y autolavables con el agua de la lluvia.

Ventajas

- Crea una película repelente e inalterable al agua protegiendo la superficie de los ciclos de hielo-deshielo.
- Evita la formación de cales superficiales y la fijación de residuos contaminantes.
- No amarillea, mantiene y realza el soporte en su tono natural.
- Reduce los gastos de mantenimiento y asegura una mejor conservación de la superficie tratada.
- Resistente a los rayos ultravioletas, inerte a los ácidos más comunes, disolventes, alifáticos, grasas y aceites.
- Gran adherencia, sella fisuras y es flexible a los movimientos del soporte.
- Se crea un revestimiento protector, transparente, para evitar la corrosión del hormigón.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie: eliminar cualquier tipo de suciedad, grasas, pinturas en mal estado o eflorescencias. La superficie a tratar tiene que estar limpia y seca.
Aplicación: MAXGLAZE-D viene listo para su uso. Se recomienda removerlo unos segundos en su propio envase. Se aplica con brocha, rodillo o pistola a baja presión. Aplicar en dos capas, con un intervalo de dos horas entre ambas. En determinadas aplicaciones se puede requerir el MAXGLAZE-D más diluido. En tales casos adicionar MAXGLAZE SOLVENT hasta un máximo del 10% del producto base, se aconseja hacer una prueba antes de la aplicación definitiva para verificar su fluidez. Para la limpieza de herramientas de aplicación y posibles salpicaduras en zonas no deseadas utilizar MAXGLAZE SOLVENT.
Temperatura de aplicación: temperatura del material, del ambiente y de la superficie del soporte, mínima 10°, máximo 35° C. La humedad relativa del aire no debe sobrepasar el 80%.

Precauciones

No aplicar MAXGLAZE-D sobre superficies heladas ni sobre soportes de asfalto o vitrificados.
MAXGLAZE-D es un producto inflamable y se deben observar todas las precauciones reglamentarias en cuanto a su manipulación, transporte, almacenaje y condiciones de aplicación. Si se aplica en locales poco ventilados se debe recurrir a ventilación forzada. Proteger de posibles salpicaduras las zonas próximas a las superficies objeto del tratamiento con MAXGLAZE-D.

Rendimiento

Entre 2,5 y 6 m2/litro, en función de la porosidad del soporte.

Envases

Bidones de 20 y 5 litros.

Características Técnicas

APARIENCIA:
Producto envasado: | Transparente
Producto aplicado: | Pelicula con brillo
Contenido de sólidos: | 22-25%
Densidad: | 0,9 g/cm3
Espesor de pelicula seca | 25 µm +/- 5 µm
CONSUMO:
Sobre soporte de hormigón: | 225 a 250 g/m2
Sobre soporte de plástico: | 150 g/m2
Tiempo de secado a 20° C: | 5 horas
Punto de inflamación | 55 - 60° C envase abierto

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA
No amarillea.
Buena resistencia a los rayos ultravioletas, ácidos alifáticos, orina y álcalis.
Permite transpirar el soporte.

ALMACENAMIENTO
En lugar seco y fresco. Envase original cerrado, se puede conservar durante dos años a una temperatura de 20°C.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.