MAXSEAL®
REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PARA HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA

Descripción

MAXSEAL es un mortero a base de cementos y aditivos especiales que, juntamente con áridos de granulometría controlada le convierten, una vez curado, en un revestimiento impermeable apto para uso sobre soportes de hormigón, ladrillo, bloques, enfoscados de mortero de cemento, y mampostería. Para otros soportes distintos a los anteriores, consulte a nuestro Dpto. Técnico.

Aplicaciones

- Como impermeabilización y revestimiento de depósitos de agua potable.
- Impermeabilización de piscinas.
- Impermeabilización de túneles, galerías, sótanos y fosos de ascensor con presiones de agua.
- Protección e impermeabilización del hormigón en plantas depuradoras, digestores, decantadores, etc.
- Como revestimiento para pantallas impermeables en presas y muros de contención.
- Revestimiento impermeable para fachadas paramentos, bloques de hormigón y paneles prefabricados.
- En restauración e impermeabilización de canales.
- En cimentaciones, como impermeabilizante protector del hormigón a las aguas agresivas.
- Acabado impermeabilizante y decorativo para silos y torres de refrigeración en centrales térmicas.

Ventajas

- Excelente impermeabilidad. Soporta altas presiones hidrostáticas tanto positivas como negativas.
- Permite la impermeabilización sobre soportes húmedos.
- Transpira, permite al soporte esta función a efectos de la eliminación del vapor de agua.
- La capa final de MAXSEAL puede quedar como acabado decorativo, ahorra el costo de usar pinturas posteriores para su embellecimiento.
- Es fácil de aplicar y su costo de mantenimiento es prácticamente nulo.
- Resistente en medios agresivos como ambientes marinos y polución atmosférica.
- Gran durabilidad en el tiempo por encima de cualquier pintura o revestimiento.
- Excelente adherencia al soporte. Se integra estructuralmente al soporte, llenando y sellando los poros.
- Apto para el uso en contacto con agua potable.
- Una vez curado, se puede pintar o revestir con morteros de protección y/o acabado decorativo tipo CONCRESEAL PLASTERING. También permite el alicatado posterior con loseta cerámica o gresite, como en los casos de impermeabilización de piscinas, murales decorativos cerámicos, cocinas o cuartos de baño.

Modo de empleo

Preparación de la superficie
La superficie a tratar debe estar sólida y limpia, libre de de pinturas, eflorescencias, grasas, aceites desencofrantes, polvo, yeso, etc. Si con anterioridad la superficie había sido pintada con temple, cal o tratamientos acrílicos, pétreos, etc., deben de eliminarse en la mayor parte (80%) quedando sólo los restos fuertemente adheridos. Todas las grietas deben manifestarse a una profundidad mínima de 1,5 cm, y sellarse con MAXREST si no hay salida de agua y con MAXPLUG si hubiera salida de agua. Los hierros superficiales, no estructurales, deben cortarse a una profundidad de 2 cm., recubriéndose después con MAXREST o MAXPLUG. La superficie debe regarse abundantemente hasta saturación evitándose la formación de charcos antes de la aplicación de MAXSEAL. No aplicar sobre soporte de yeso.

Preparación de la mezcla.
Poner en un cubo adecuado un parte de MAXCRYL y tres partes de agua limpia y usar este líquido para la mezcla del MAXSEAL. Se pone el líquido resultante en un cubo y se le va adicionando MAXSEAL poco a poco mezclando preferiblemente con un disco mezclador a bajas revoluciones, por espacio de 1 a 2 minutos aproximadamente, hasta conseguir una pasta cremosa, espesa y sin grumos. Después se le deja reposar 5 minutos. Reamase brevemente y comience la aplicación. Un saco o bidón de 25 kgs. de MAXSEAL precisa de 6.25 a 7 litros de solución MAXCRYL-AGUA preferiblemente o sólo de agua cuando las condiciones de la superficie y temperatura son óptimas para la aplicación del MAXSEAL. (Superficies con cierta porosidad y absorción y temperaturas entre 15 y 20 ºC).

Aplicación
MAXSEAL se aplica, para facilitar su penetración en poros y oquedades, con brocha de fibra tipo MAXBRUSH o cepillo de fibra en nylon tipo MAXBROOM. Aplicar una capa espesa creando un revestimiento contínuo y uniforme, aplicando en una sola dirección; no extender como si fuera pintura, la segunda capa debe darse en dirección perpendicular a la primera. La segunda capa permite también su aplicación y acabado mediante rodillo. Si la aplicación se realiza en una superficie que posteriormente vaya a ser enfoscada o chapada, la segunda mano se recomienda darla en sentido horizontal para facilitar la aplicación siguiente y minimizar descuelgues. Para conducciones de agua, la segunda mano aplicada en la dirección del flujo de agua facilita la evacuación. Una vez extendido y colocado MAXSEAL, no debe repasarse de nuevo con la brocha o cepillo.

MAXSEAL también puede ser aplicado mecánicamente mediante la proyección por vía húmeda, siendo conveniente, al menos en la primera mano, repasar con cepillo de fibra para mejorar la penetración del producto además de asegurar un reparto homogéneo y la total cubrición de la superficie.

Temperatura de Aplicación
La temperatura óptima de trabajo es de 15 - 20º C. Debe evitarse cualquier aplicación en exterior cuando se prevean lluvias que estén dentro de las 4-6 horas después de su aplicación. No aplicar sobre superficies heladas. Con temperaturas de verano o fuerte viento , humedezca con agua abundantemente la superficie y use MAXCRYL en la mezcla de MAXSEAL. Proteger la aplicación de la exposición directa en estas condiciones. Riegos posteriores con agua tras aplicación de MAXSEAL son permitidos, sin ocasionar un lavado de la superficie, si apreciamos una rápida desecación del producto. En invierno no aplicar por debajo de los 5 ºC o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. En superficies heladas o escarchadas no debe aplicarse.

Curado
El tiempo de espera entre capa y capa es de 16 horas como mínimo y 3 días como máximo. Si se observa que la brocha o la llana arrastran el producto, humedecer sin presión la superficie de aplicación. Permitir un curado mínimo de 7 días en condiciones de 20 ºC y 50% de H.R. antes de someterlo a inmersión permanente. Temperaturas más bajas y H.R. más altas alargarán el tiempo de curado.

Limpieza de Herramientas
Todas las herramientas y útiles de trabajo se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endurecido, el material sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Datos técnicos

Permeabilidad al agua en condiciones de contrapresión: Al cabo de 180 minutos, con una presión de 3,5 Kp/cm2 aplicada por escalonamiento de 0,5 Kp/cm2 cada 30 minutos, no se aprecia paso de agua a través de la cara revestida con MAXSEAL. Se interrumpe el ensayo por rotura de las seis probetas. Ensayo nº 14.943 I.E.T.C.C. (1)
Toxicidad: MAXSEAL es apto para revestimiento de depósitos de agua potable.No es tóxico Ensayo nº 14.343 I.E.T.C.C. y análisis nº 44.643 del Centro Nacional de Alimentación (Ministerio de Sanidad y Consumo). Ensayo nº 5.211-5.212 de Lebensmittel-Versuchsanstalt, Viena (Austria).
Permeabilidad al agua de lluvia: Tras cuatro horas de aplicación continua de un caudal de agua de 120 l/m2xh con viento, se comprueba que no hay paso de agua ni humedad a través del muro. Ensayo nº 1.031/82-M INCE (INSTITUTO NACIONAL PARA LA CALIDAD).
Permeabilidad al vapor de agua: MAXSEAL permite transpirar al soporte donde se aplica. Ensayo nº 15.816 I.E.T.C.C.
Envejecimiento acelerado. Ciclos de agua-hielo, calor-hielo: Después de 1.000 horas de ensayo no se aprecian cambios tales como variación de color, fisuración, falta de adherencia. Ensayo nº 15.269 I.E.T.C.C.
Adherencia: Adherencia por tracción perpendicular: 24,7 Kp/cm2. Ensayo nº 200115825VA. Laboratorio SAIN C.V.O.-S.A.
Resistencias Mecánicas
Edad en Días | N/mm2.
| Flexotracción | Comprensión
7 | 4,90 | 33,0
28 | 7,55 | 40,7
Ensayo nº 200115157VA. Laboratorio SAIN C.V.O. -S.A. (1) I.E.T.C.C. Instituto de la Construcción y del Cemento. Eduardo Torroja. Es un miembro de la Unión Europea para L´agrement Técnico en la Construcción.

Rendimiento

Se aplicarán dos capas, consumiendo de 1 a 2 Kg/m2 en la primera dependiendo del grado de impermeabilización requerido y 1 Kg/m2 en la segunda.

Indicaciones importantes

- No utilizar sobre superficies de escayola, yeso, cartonyeso, etc.
- No añadir a MAXSEAL cementos, aditivos o áridos que puedan afectar a la propiedades del producto.
- No emplear en contacto con agua pura. En presencia de agua que contenga sulfatos utilice MAXSEAL ANTISULFAT.
- En caso de duda sobre la idoneidad del agua a estar en contacto con MAXSEAL, o cualquier otra aclaración o información adicional, rogamos consulte con nuestro Departamento Técnico.

Seguridad e higiene

MAXSEAL es un compuesto abrasivo en su composición. No es tóxico y en su mezcla y colocación en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos. Deben usarse guantes de goma para su protección. Salpicaduras en los ojos deben limpiarse con abundante agua limpia y nunca restregar, irritaciones permanentes debe acudir al médico.

Presentación

MAXSEAL se presenta en sacos de 25 kg y bidones de 5 y 25 kg. Se fabrican en color gris estándar, blanco y gris perla. Puede suministrase en otros colores suaves, gama MAXSEAL DECOR, bajo pedido especial según cantidad.

Conservación

Doce meses en sacos y 24 meses en bidones, en su envase original sin abrir, en lugar seco y bajo cubierto.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o aclaración rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.