MAXLEVEL SUPER®
MORTERO AUTONIVELANTE PARA NIVELACIÓN DE SUELOS INTERIORES DE RÁPIDO FRAGUADO

Descripción

MAXLEVEL SUPER es un mortero de fraguado hidráulico en base de cemento con áridos especiales aditivado con resinas sintéticas. Al mezclar el agua con el mortero se obtiene un material fluido que al verterse sobre la base y repartirse regularmente no necesita alisado.

Usos

Es el producto idóneo para nivelación de suelos interiores, siendo el método ideal para proporcionar un suelo liso.

Ventajas

· Se esparce y autonivela uniformemente.
· Al modificarse con resina sintética posee una adherencia excelente a la base, y gran resistencia al agua y dureza plástica.
· Endurece sin tensiones, incluso en capas gruesas aplicadas en una sola fase de trabajo.
· Apto para sistemas de calefacción radiante.
· Fácil de colocar mediante vertido directo o por bombeo.
· Retracción compensada.
· Se pueden obtener espesores de hasta 15 mm por capa.
· Fraguado rápido.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie: la base debe ser firme y estar libre de materiales que perjudiquen la fijación. Eliminar de la superficie a reparar toda clase de polvo, residuos de hormigón, lechada de cemento, pinturas, grasas u otros agentes contaminantes.

Mezcla: Verter en un recipiente limpio entre 4.8–5 litros de agua incorporando 25 kg. de MAXLEVEL SUPER. Amasar con agitación media, de 300 a 400 rpm, hasta obtener una masa homogénea sin grumos. Dejar reposar dos minutos y reamasar brevemente.

Puesta en obra: La superficie deberá estar humedecida previamente sin presentar charcos de agua. Verter la masa fluida sobre la base y repartir regularmente aplicando el grosor de capa en una sola fase. Se recomienda el empleo de un calibre para controlar los espesores de aplicación. Antes del comienzo del fraguado puede pasarse un rodillo de púas con el fin de eliminar las burbujas de aire que queden en superficie.

Precauciones: No aplicar por debajo de 5ºC o cuando se prevean temperaturas inferiores en las 24 horas siguientes a la aplicación.
Evitar su aplicación por encima de 35ºC. No utilizar compuestos de curado.
Los límites de cada tramo deberán coincidir con juntas de retracción o de hormigonado de la sub-base de hormigón caso de existir estas. Las juntas de dilatación deberán respetarse expresamente, y sellarse con una masilla adecuada como las de la familia MAXFLEX.

Consumo

Aproximadamente 1,6 kg/m2 de producto por cada mm. de espesor.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Almacenamiento

12 meses en su envase original cerrado, en lugar cubierto y seco protegido de las heladas.

Datos técnicos

Color: Gris claro
Tiempo útil de trabajo: 20-40 minutos.
Solidez del firme para pisar: Entre 3 y 5 horas dependiendo de las condiciones de curado.
Solidez para colocación: Entre 1 y 3 días dependiendo de las condiciones de curado.

Fluidez en mesa de sacudidas(diámetro en mm) | 220
Resistencias Mecánicas(MPa) | Flexotracción | 1 d | 4.0
7 d | 6.5
28 d | 9.2
Compresión | 1 d | 16.0
7 d | 25.0
28 d | 33.0
Adherencia(MPa) | En 10 mm de espesor | 28 d | 2.10
Resistencia a la abrasión Taber (grs) | Muela H 22, peso 1 kg y 1000 ciclos | 3.6

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.