MAXURETHANE® TOP
REVESTIMIENTO DE POLIURETANO PROTECTOR DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA EN INTERIOR Y EXTERIOR

Descripción

MAXURETHANE TOP es un producto monocomponente basado en resinas de poliuretano alifático, que una vez curado por humedad ambiental. forma un revestimiento transparente, elástico y con gran resistencia a la intemperie.

Aplicaciones

- Protección contra la abrasión de suelos de hormigón y pavimento cerámico en polideportivos, naves industriales, aparcamientos, terrazas y balcones, etc.
- Protege el hormigón visto y fachadas frente condiciones ambientales agresivas tales como lluvia ácida, ciclos hielo/deshielo, ambiente marino, etc.
- Como revestimiento de protección química en piscinas, depósitos, acuarios, chimeneas y torres de refrigeración, etc.

Ventajas

- Gran durabilidad y resistencia a los rayos UV.
- Buena resistencia química frente al agua de mar, aguas residuales, aceites y grasas, ácidos y bases diluidos.
- Proporciona un acabado antipolvo.
- Elástico, absorbe los movimientos del soporte.
- Gran adherencia sobre soportes minerales y cerámicos.
- Listo al uso mediante brocha, rodillo, o pistola airless.
- Alto brillo, realza el color del soporte.
- Rápido secado.

Modo de empleo

Preparación del Soporte.
El soporte deberá estar seco, limpio, libre de polvo, grasas, etc.

Aplicación.
Acabado liso: MAXURETHANE TOP se presenta listo para su aplicación, directamente con brocha, rodillo o pistola airless. Aplicar una capa previa de imprimación de MAXURETHANE TOP diluido al 50% con MAXSOLVENT en el caso de superficies porosas. Posteriormente se aplicarán dos capas cruzadas de MAXURETHANE TOP puro, dejando que se que al tacto la primera capa antes de la aplicación de la siguiente, lo cual transcurrirá de 2 a 5 horas dependiendo de las condiciones ambientales y ventilación. No dejar transcurrir más de 24 horas entre capa y capa. Si hubiera transcurrido mucho más tiempo o la superficie hubiera estado en contacto con agua u otras sustancias se deberá lijar suavemente.

Acabado antideslizante en suelos: Se aplicará una primera capa de imprimación basada en la mezcla de MAXURETHANE TOP y MAXSOLVENT al 50%. Permitir que seque y aplicar una segunda capa de MAXURETHANE TOP puro y mientras se mantenga fresca se esplovorea árido silicio limpio y seco, con una granulometría comprendida entre 0,1 o 0,5 mm hasta la total cubrición de la superficie (aproximadamente 1-1,5 kg/m2). Pueden utilizarse también áridos.
Una vez seca esta capa se procederá a barrer y aspirar el árido suleto que no esté perfectamente adherido y se dará una última mano de MAXURETHANE TOP puro como capa de sellado.

Temperatura de aplicación:
Se recomienda aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre 10ºC y 35ºC y humedad relativa entre 35% y 80%,para obtener un buen curado del mismo.

Curado. Deje transcurrir un mínimo de 72 horas a 20ºC antes de la puesta en servicio del producto.

Limpieza de herramientas.
Las herramientas y utensilios se pueden limpiar con MAXSOLVENT antes de que seque el producto. Una vez endurecido eliminar por medios mecánicas.

Datos técnicos

Aspecto envasado | Líquido Transparente
Aspecto aplicado | Película transparente con brillo
Densidad | 0,95 (gr/cc)
Viscosidad (a 20ºC) | 50.200 mPa.s
% contenido en NCO | 6,2
Rendimiento como capa de imprimación | 0,85 - 0,100 l/m2
Rendimiento por cada capa pura | 0,175 - 0,200 l/m2
Tiempo de secado (horas a +25ºC) | 2 a 5
Adherencia sobre hormigón | > 25 kg/cm2

Rendimiento

El rendimiento estimado de MAXURETHANE TOP es de 0,166 a 0,200 l/m2 (5-6 m2/l) por cada capa pura de producto y de 0,085 a 0,100 l/m2 (10-12 m2/l) de MAXURETHANE TOP como imprimación al diluirlo al 50% con MAXSOLVENT. Estos consumos pueden variar en función del estado del soporte, siendo recomendable una prueba previa para cada caso particular.

Indicaciones importantes

- La humedad contenida en la superficie a tratar será inferior al 5 %.
- Evitar condensaciones sobre el soporte antes de la aplicación.
- En hormigones de nueva ejecución no se precederá a la aplicación hasta pasados 28 días de curado.
- Para cualquier aclaración o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

Seguridad e higiene

MAXURETHANE TOP es un producto inflamable y se deben vigilar todas las precauciones reglamentarias en cuanto a manipulación, transporte, almacenaje y aplicación.
No fumar en el área de trabajo y mantenerlo alejado de fuentes de ignición. Procurar una ventilación adecuada. Utilizar guantes y gafas de protección en la aplicación. Evitar el contacto con ojos y piel . Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.
La eliminación del producto y envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y bajo responsabilidad del poseedor final. Existe Hoja de Seguridad de MAXURETHANE TOP disponible bajo petición.

Presentación

Petroleras de 5 y 25 lts.

Conservación

6 meses en su envase original cerrado, en lugar cubierto y seco con temperaturas entre 5 y 30ºC

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o aclaración rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.