MAXELASTIC® PAV
REVESTIMIENTO IMPERMEABLE ELASTICO MONOCOMPONENTE TRANSITABLE

Descripción

MAXELASTIC PAV es un revestimiento impermeabilizante, especialmente formulado para impermeabilizar todo tipo de cubiertas que vayan a estar sometidas a un tráfico moderado. Se presenta en forma de pasta tixotrópica con áridos ligeros y fibras, que una vez polimerazada se transforma en un elastómero no degradable, proporcionado una impermeabilización absoluta.

Usos

Impermeabilización todo tipo de cubiertas y terrazas que vayan a estar sometidas a un tráfico moderado de vehículos ligeros y peatonal.

Ventajas

- Gran facilidad de aplicación, como si se tratara de una pintura plástica. No requiere personal especializado, esto supone un ahorro importante sobre el coste total, aventajando a otros sistemas tradicionales.
- Es ligero, inalterable frente a los agentes atmosféricos y muy resistente a las radiaciones ultravioleta.ç
- Es un producto monocomponente que no requiere mezclas o diluciones previas.
- No requiere protección mecánica adicional frente al tráfico peatonal.
- Gran elasticidad y perfecta adherencia sobre todo tipo de soportes. Forma un revestimiento continuo que no necesita juntas, rellena pequeñas fisuras y penetra en todos los poros.
- Se adapta a los movimientos que, por asentamiento o dilatación, pueda sufrir la superficie.
- Trabaja perfectamente entre -15ºC y + 100ºC
- Al presentarse en varios colores puede quedar como acabado decorativo.
- Admite si se desea cualquier tipo de solado posterior

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie. Debe estar limpia y seca, libre de restos de pintura, grasa, polvo, gravilla y cualquier tipo de suciedad.
Aplicación. Se puede aplicar con llana o rastra de goma, extendiendo el material en una sola capa hasta un espesor de 1 a 2 mm., obteniéndose el acabado alisando la superficie con la llana. Si fuese necesario más espesor se extendería otra capa antes de que seque la primera.
El tiempo, entre aplicaciones de 5 a 18 horas, según las condiciones ambientales.
Los útiles se limpian con agua, antes de que seque el producto.
Es recomendable, sobre todo en soportes muy porosos, aplicar una imprimación, diluyendo MAXELASTIC (Boletín Técnico nº 18) con un 20 o 30 % de agua
Juntas de dilatación: Respetar todas las juntas de dilatación del pavimento a revestir.
Una vez saneada y limpia la junta, aplicar a lo largo una capa fina de producto. Extender una tira de 6 - 8 cm. de ancho de malla de fibra de vidrio, de polipropileno o similar, de al menos 50 gr. / m2 y cubrir posteriormente con MAXELASTIC PAV.
Grandes fisuras: Sanear y limpiar la fisura. Utilizar el MAXELASTIC STONE como relleno o bien mezclar una parte de MAXELASTIC PAV con otra de arena de sílice fina y rellenar la fisura. Sellar posteriormente siguiendo el mismo procedimiento que para las juntas de dilatación.

Rendimientos

Aplicando 2 kg./m2 se obtiene una capa de 1 mm.

Datos Técnicos

Densidad : | 1,26 Kg/dm3
Viscosidad : | 55.000 cp (Brookfield nº 6 - 10 r.p.m.)

Precauciones

No aplicar por debajo de 5ºC ni cuando la humedad relativa sea superior al 90%. Tampoco cuando se prevea riesgo de lluvia o descensos bruscos de la temperatura en las 24 horas siguiente a la aplicación.

Presentación

Bidones metálicos de 25 kg.

Colores

Disponible en gris, teja, rojo y blanco. Verde y negro bajo pedido. Otros colores bajo pedido y en función de cantidad.

Almacenamiento

12 meses protegido del sol y de las heladas, y en su envase original cerrado.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.