MAXEPOX® 800
REVESTIMIENTO EPOXI PARA RECUBRIMIENTOS ALIMENTARIOS CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA

Descripción

MAXEPOX 800 es una formulación epoxi de dos componentes exenta de disolventes con alta resistencia a los ataques químicos y apto para realizar recubrimientos alimentarios

Usos

- Revestimientos de superficies sometidas a ataques químicos agresivos
- Revestimientos en depósitos de vino, cerveza, leche, zumo, etc.

Ventajas

- Excelente adherencia al hormigón y al acero.
- Modulo elástico compatible con los movimientos térmicos del soporte.
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Facilidad de limpieza.
- Exento de disolventes orgánicos
- Muy alta resistencia química
- Impermeable
- Resistencia elevada a ácidos y a álcalis
- No altera sabor, olor o color de los productos alimentarios en contacto con el revestimiento.

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: MAXEPOX 800 se suministra en sets predosificados. Para trabajos que supongan un gran consumo de material, puede suministrarse también a granel, en cuyo caso deberán respetarse las proporciones de los componentes cuando se realice la dosificación in situ.
El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar todo el contenido en un envase limpio.
Verificar en el cuadro de datos técnicos el "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El "pot life" de 10 kg. a una temperatura de 20 ºC es de 50 minutos.

Preparación de la superficie: Todos los soportes a revestir deberán prepararse adecuadamente, conforme se detalla en nuestra nota técnica Preparación de superficies de hormigón para la posterior aplicación de revestimientos epoxi.
Hormigón o cerámica: Para poder aplicar la imprimación, los soportes de hormigón o cerámica podrán tener humedad pero no deberá aplicarse sobre superficies encharcadas o con flujo de agua.
Acero: Tratar con chorro de arena o granalla hasta grado AS 2.5 de las normas suecas. Las superficies deben estar secas y exentas de polvo. Al aplicar la imprimación sobre superficies metálicas se prestará especial cuidado a las condiciones de secado, ya que si éste no fuera muy rápido podrían aparecer problemas de oxidación.

Aplicación:
Imprimación: Se aplicará una capa del revestimiento epoxi en base acuosa MAXFLOOR en su versión mate, siguiendo las instrucciones que se detallan en el boletín técnico correspondiente. Puede estimarse un consumo de 250 – 300 gr/m2.
Antes de proceder a aplicar las capas de acabado con MAXEPOX 800, es preciso que la película de MAXFLOOR MATE que se ha aplicado como imprimación esté totalmente seca. Esto tentrá lugar entre 24 y 48 horas después de la aplicación, siempre y cuando exista una buena renovación de aire, humedad relativa baja y temperatura por encima de 10ºC.
Capas de acabado con MAXEPOX 800: Para la correcta reacción de sus componentes, la temperatura mínima del soporte durante la aplicación y el tiempo de endurecimiento deberá ser de 5 ºC y no deberá existir condensación de humedad.
Si la temperatura fuera inferior a la indicada o la humedad fuera excesiva deberán crearse las condiciones adecuadas mediante aire caliente y renovación del mismo. Si se emplea aire caliente deberá proceder de fuente seca (electricidad); el aire caliente de combustión de gas o petróleo produce una gran cantidad de humedad.
La aplicación puede hacerse con espátula de caucho, rodillo o brocha de pelo corto o equipo de proyección "air-less". No deben adicionarse disolventes. MAXEPOX 800 tiene un comportamiento tixotrópico y puede aplicarse en espesores de hasta 300 micras sin presentar problemas de descuelgue.
Para una buena protección se recomienda aplicar un espesor mínimo de 300 micras, equivalente a un consumo de 0,5 kg/m2, si bien los mejores resultados se consiguen aplicando 0,75 kg/m2 para dejar una capa de 500 micras, especificación habitual de muchos proyectos. En este último caso, y para evitar descuelgues, la aplicación se realizará en dos capas, teniendo en cuenta que la segunda deberá aplicarse en el tiempo abierto del producto (consultar la tabla de datos técnicos) que para 20 ºC es de 24 horas.
Terminada la aplicación, comprobar con detenimiento la no existencia de poro alguno.

Limpieza: Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT antes de su endurecimiento.

Presentación

MAXEPOX 800 se presenta en sets predosificados de 10 y 25 Kg. Bajo pedido puede suministrarse a granel en bidones de 200 kg.

Colores

Rojo.

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos.

Datos Técnicos

Proporción componentes A:B (en peso) | 2:1
Sólidos (%) | 100
Pot life 10ºC / 20ºC / 30ºC (minutos) (10 kg) | 120 / 50 / 20
Tiempo abierto 10ºC / 20ºC / 30ºC (horas) | 48 / 24 / 12
Tiempo curado 10ºC / 20ºC / 30ºC (días) | 8 / 5 / 3
Rendimiento por capa (gr/m2) | 250 –375
Espesor por capa (micras) | 150 – 250
Temperatura mínima para aplicar y endurecer (ºC) | 5
Tiempo para puesta en servicio (días) | 3 – 5

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.