MAXPATCH® ASPHALT
AGLOMERADO ASFALTICO ENVASADO EN FRIO

Descripción

MAXPATCH ASPHALT es un aglomerado asfáltico envasado en frío, que se suministra listo para su empleo, ideal para reparación de baches, zonas de aparcamiento, zanjas para servicio de gas, electricidad, etc.

Usos

- Construcción rápida y económica de planos inclinados en los bordillos de aceras, para la adecuación urbanística a los minusválidos o accesos a garajes.
- Colocación o ajuste de tapas y rejillas en la calzada.
- Bacheado y cierre de pequeñas zanjas en la calzada.
- Ejecución de bandas sonoras para el control de tráfico.
- Realización de pequeños peraltes en la calzada.
- Parcheo de calas abiertas de servicios de agua, electricidad, etc.

Ventajas

- Se aplica en la superficie a cubrir sin necesidad de imprimación ni antes ni después de su aplicación.
- Rapidez y limpieza del recubrimiento.
- Fragua en unos minutos, dependiendo del espesor de la capa aplicada y la temperatura ambiente.
- Interrupción del tráfico solamente en la parte de la calzada que esté en reparación, con restablecimiento inmediato del tráfico rodado después del proceso de compactación.
- Rapidez de actuación del departamento de mantenimiento, al no necesitarse un camión para el transporte del aglomerado.
- Un único operario realiza la reparación con sencillez y bajo costo.
- Aplicación en frío, con la consiguiente limpieza y exención de olores.
- No hay pérdidas de material, ya que el sobrante puede volver a ser utilizado.
- Una vez endurecido, en su interior mantiene una flexibilidad que evita que se cuartee o se resquebraje con el paso del tiempo
- Granulometría estudiada y comprobada con una rugosidad suficiente para evitar deslizamientos peligrosos para el tráfico.

Modo de aplicación

MAXPATCH ASPHALT se suministra listo para su uso y no requiere ningún tipo de mezcla previa. La superficie debe estar perfectamente limpia y sin ningún tipo de elementos sueltos. No debe haber presencia de charcos aunque el soporte puede estar ligeramente húmedo. El perímetro del parche debe prepararse cortando verticalmente los bordes. A continuación se realiza el vertido, en cantidad suficiente, de MAXPATCH ASPHALT, hasta colmar la superficie y los bordes. Compactar después con pala, pisón o rueda de vehículo, hasta que quede a ras del firme. El relleno puede realizarse en una única fase, sin necesidad de realizarlo en varias capas sucesivas.
Fragua al contacto con el aire, completando su endurecimiento en breve plazo de tiempo.

Rendimiento

1 m2/bote para una capa de 1,5 cm. de espesor. (17 kg / m2 / cm)

Presentación

Botes de 25 Kg.

Almacenamiento

Almacenar en local con ambiente templado. Duración del producto envasado en cubos herméticos: 8 - 12 meses

Datos técnicos

Naturaleza del árido | Porfídico
Granulometría (mm.) | 3 - 8
Densidad compactada (kg/dm3) | 1,7

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.