MAXSEAL® ASPHALT
MORTERO DE CEMENTO MONOCOMPONENTE, MODIFICADO CON RESINAS, PARA AGLOMERADOS ASFÁLTICOS PERCOLADOS

Descripción

Mortero preparado a base de cemento, productos minerales, resinas y otros aditivos, de gran fluidez, listo para su empleo al añadirle agua, especialmente estudiado para el relleno de mezclas asfálticas porosas en caliente. ( Aglomerados asfálticos percolados ).

Ventajas

- Producto Monocomponente. De fácil puesta en obra sea de forma manual como con máquina.
- Una vez que ha fraguado en el interior de las mezclas asfálticas porosas, se consigue un pavimento continuo, impermeable, de alta resistencia, que combina las ventajas de los pavimentos asfálticos y de los pavimentos de hormigón, como resistencia a la caída ocasional de carburantes y a las cargas puntuales.

Aplicaciones

Relleno de mezclas asfálticas porosas

Puesta en obra

Mezclar con agua a razón de 0,5 - 0,6 litros de agua por cada kilogramo de MAXSEAL-ASPHALT, bien en hormigonera para superficies pequeñas, o de forma continua con máquina autopropulsada dotada de dispositivos de dosificación apropiados y rastra de reparto.

Una vez fría la mezcla asfáltica porosa, se extiende la lechada repartiéndose sobre la superficie con rastra de goma. La penetración en los huecos se consigue por la vibración simultánea al extendido mediante rodillo compactador. La temperatura óptima de trabajo es de 10 a 25º C. El soporte es conveniente que tenga una temperatura superior a los 5º C. El curado del pavimento se realizará manteniendo húmeda toda la superficie durante al menos 48 horas, debiéndose prolongar en caso de tiempo caluroso hasta 72 horas si fuera necesario, o bien mediante la utilización de un agente de curado en base agua como MAXCURE.

Rendimiento

De 1,3 a 1.6 Kg. de producto seco por m² y centímetro de espesor de mezcla asfáltica porosa en función de la porosidad de la misma.

Envases

Sacos de 25 kg. Big-Bag con 1000Kg.

Almacenamiento

Doce meses, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.