MAXFIX ® E
RESINA EPOXI PARA LA FIJACIÓN DE CORRUGADOS Y VARILLAS DE ANCLAJE EN HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA

Descripción

MAXEPOX TAR-F es un revestimiento bicomponente en base a epoxi modificado con alquitrán, sin disolventes, flexible e impermeable, apto para hormigón y soportes metálicos.

Aplicaciones

- Impermeabilización a presión directa y protección química frente a las aguas agresivas y sus sales para el hormigón y soportes metálicos en estructuras enterradas, cimentaciones, depuradoras, colectores, conducciones, etc.Impermeabilización y revestimiento de depósitos de agua potable.
- Impermeabilización de estructuras de hormigón sometidas a pequeños movimientos tales como tableros de puentes, depósitos, etc.
- Protección del hormigón y las superficies metálicas frente al ataque químico producido por combustibles, aceites lubricantes, grasas, etc.

Ventajas

- Gran flexibilidad y buenas propiedades mecánicas, soporta dilataciones térmicas del soporte.
- Muy buena capacidad para puentear microfisuras y fisuras de retracción.
- Excelente adherencia al hormigón o soportes metálicos.
- Muy buena resistencia química a las sales del terreno, combustibles, disolventes, etc.
- Sin disolventes y no inflamable. Apropiado para aplicaciones con poca ventilación.
- Apto para uso de exteriores.

Modo de empleo

Preparación del soporte:

El soporte de hormigón debe ser sólido y estar completamente limpio, libre de polvo, grasas y presentar una ligera rugosidad. La humedad superficial no deberá exceder el 4%. Consulte nuestra nota técnica “Preparación de superficies de hormigón para la posterior aplicación de revestimientos epoxi” para mayor información. Para aplicaciones sobre soportes muy porosos se recomienda aplicar una primera capa de MAXEPOX TAR como imprimación. Las superficies metálicas deben limpiarse con chorro de arena para la eliminación del óxido superficial, e igualmente deben estar desengrasadas.

Preparación de la mezcla:
MAXEPOX TAR-F se suministra en sets predosificados. El endurecedor, componente B, se vierte sobre la resina, componente A. Para garantizar la reacción completa de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Evite introducir mucho aire al mezclarlos. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar todo el contenido en un envase limpio.

Aplicación:
La aplicación del MAXEPOX TAR-F se puede realizar con brocha, rodillo o pistola air – less, en dos manos sucesivas con un plazo mínimo de 6 horas y máximo de 24 horas entre ambas. El tiempo abierto de aplicación una vez mezclados ambos componentes es superior a 30 minutos a 20º C, alargándose a temperaturas inferiores y acortándose a temperaturas superiores.
Condiciones de la aplicación:
La temperatura óptima de trabajo está entre 10 ºC y 30 ºC. En invierno no aplicar por debajo de 5 °C o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas posteriores. Debe evitarse proceder a la aplicación del producto si se prevén lluvias dentro de las 4-6 horas después de su aplicación. Igualmente no se debe aplicar en superficies heladas o escarchadas
.
Curado:
El tiempo de espera entre capa y capa es de 6 horas como mínimo. Permitir un curado mínimo de 7 días en condiciones de 20 °C y 50% de humedad relativa. Aplicaciones con temperaturas inferiores y/o en lugares húmedos o poco ventilados, es decir, humedades relativas más altas, requerirán mayores tiempos de secado y de curado. Con temperaturas superiores a 30 °C, proteger la aplicación de la exposición directa al sol.
Limpieza de herramientas:
La limpieza de las herramientas y útiles de trabajo se realizará con MAXSOLVENT inmediatamente después de su empleo. Una vez curado, MAXEPOX TAR-F sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Rendimiento

Se aplicarán dos capas, con un consumo estimado de MAXEPOX TAR-F de 0,4 a 0,5 kg/m2 por capa, con una aplicación total de 0,8 a 1 kg/m2. El consumo puede variar en función de factores tales como la porosidad, la textura y las condiciones del soporte.

Presentación

MAXEPOX TAR-F se presenta en set predosificado de 25 kg y se suministra en color negro.

Conservación

Ocho meses en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto a temperaturas superiores a 5 ºC e inferiores a 30 ºC. Proteger los envases de la exposición directa del sol.

Indicaciones importantes

- Para cualquier aplicación no especificada en este boletín técnico o información adicional, rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.

Seguridad e Higiene

Al mezclar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no trabajar sin la protección de guantes de goma y gafas de seguridad. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse de inmediato con abundante agua limpia sin restregar y acudir al médico.
En caso de contacto con la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si se ingiere, busque inmediatamente atención médica, no inducir el vómito.
En caso de vertido, recójalo con serrín, arena u otro material absorbente. No lo vierta al alcantarillado, ríos, canales o terrenos.
Existe Hoja de Seguridad de MAXEPOX TAR-F a su disposición.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final.

Datos Técnicos

Aspecto y color | Líquido negro
Densidad (g/cm3 ) | 1,15
Contenido en sólidos (%, en peso) | 100
Pot life a 20 ºC ( minutos ) | 30 - 60
Tiempo de curado (días) | 7
Temperatura de inflamación | No inflamable
Adherencia sobre hormigón ASTM D-4541-93 (MPa) | >3,5 (Rotura del soporte)
Adherencia sobre metal ASTM D-4541-93 | >2,4
Resistencia a la tracción, ASTM D-412 (MPa) | 3,6
Alargamiento a la rotura, ASTM D-412 (%) | 100
Rendimiento aproximado por capa (kg/m2 ) | 0,4 - 0,5
Rendimiento aproximado total de la aplicación (kg/m2 ) | 0,8 –1,0

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO, S.A. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de boletín sustituye a la anterior..

© 2004 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.