MAXRITE®
MORTERO ESTRUCTURAL, DE FRAGUADO RAPIDO MODIFICADO CON POLIMEROS

Descripción

MAXRITE es un mortero de restauración modificado con polímeros y de fraguado rápido, diseñado para la reparación estructural de hormigones nuevos y antiguos.
Hormigones rotos y desconchados pueden repararse sin el empleo de encofrados.

Usos

MAXRITE se usa para la restauración de hormigones deteriorados por corrosión de armaduras, carbonatación, concentración excesiva de cloruros, reacción de la sílice con alcalis. etc.

Restauración de un muro de hormigón con MAXRITE

Ventajas

- Fraguado rápido
- La restauración puede completarse en una única operación.
- El acabado final es similar al hormigón original.
- Es inodoro, atóxico e impermeabilizante.
- Puede ser usado para la reparación de tanques, depósitos, canalizaciones, estanques, puentes, así como estructuras de hormigón en edificación.
- Resistente los cicios hielo-deshielo.
- Buena resistencia ante impactos.
- Gran duración.

Preparación

Eliminar y sanear el hormigón suelto y desintegrado hasta llegar al hormigón estructuralmente sólido.
Las armaduras visibles deberán descubrirse para eliminar, mediante chorreado u otros medios de limpieza, el óxido o escamas existentes. No utilizar cepillos metálicos. Sustituir la armadura si fuera necesario.
Cortar verticalmente los bordes de la superficie a reparar, evitando bordes biselados.
Humedecer la superficie expuesta hasta la saturación, pero sin producir charcos.

Mezcla

Emplear para el amasado una mezcla de agua y MAXCRYL a partes iguales.
Para obtener una adherencia óptima, preparar y aplicar una lechada amasando MAXRITE con el líquido.
Para el mortero de restauración usar 3,25-3,75 litros de la mezcla líquida por cada 25 kg. de MAXRITE. La mezcla puede realizarse mecánica o manualmente, pero se recomienda no agitar en exceso.

Aplicación

- Aplicar con brocha la lechada de MAXRITE sobre la superficie y sobre las armaduras, rellenando huecos y poros.
- Añadir más MAXRITE a la lechada sobrante y mezclar hasta conseguir una consistencia de mortero.
- Colocar MAXRITE con la llana presionando el material en los huecos y bajo las armaduras. Aplicar en capas de 3-4 cm. de espesor.
- Rayar la superficie al terminar cada capa y aplicar la siguiente cuando la anterior haya fraguado (de 15 a 20 minutes).
- El tiempo para aplicar MAXRITE una vez amasado es de 20 minutos.
- Modelar convenientemente la última capa para devolver al hormigón su forma original.
- Transcurridos 30 minutos, revestir la totalidad de la estructura con MAXSEAL amasado con agua y MAXCRYL y MAXSEAL FLEX. De este modo, la estructura queda completamente restaurada e impermeabilizada.

Proceso de aplicación

Datos Técnicos

Densidad en húmedo: | 2,16 kg/dm³
Rendimiento: | 2 kg/dm³
Tiempo de fraguado, en minutos |
Inicial: | 12-15
Final: | 18-22
Módulo de elasticidad: | 30 x 10³ N/mm²
Coeficiente de expansión y contracción térmica: | 6,41 x 10E-6 m/mK
Granulometría (máximo): | 2,2 mm
Resistencia a compresión, después de 28 días: | 45,8 N/mm²
Resistencia a flexotracción, después de 28 días: | 9,0 N/mm²
Adherencia después de 28 días: | 2,1 N/mm²
Resistencia a tracción, después de 28 días: | 6,0 N/mm²
Apto para agua potable conforme a la norma BS 6920

Curado

En condiciones extremas de viento o calor, pulverizar agua sobre el área reparada durante al menos una hora.
En condiciones climáticas extremas (de calor o frío) cubrir la superficie restaurada con material aislante.
No usar compuestos de curado.

Temperatura de Aplicación

No aplicar sobre superficies heladas, ni cuando se prevean temperaturas inferiores a los 5°C en Las 12 horas siguientes a la reparación.

Envasado

Bidones o sacos de 25 kg.

Almacenamiento

En sacos y en lugar seco, durante 9 meses; para bidones, 12 meses.

Precaución

MAXRITE es un compuesto abrasivo en su composición. No es tóxico y en su mezcla y colocación en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos. Debe usarse guantes de goma para su protección. Salpicaduras en los ojos deben limpiarse con abundante agua limpia y nunca restregar, irritaciones permanentes debe acudir al médico.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.