MAXFLEX® XJS
SISTEMA ELASTICO DE SELLADO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Descripción

MAXFLEX XJS es un sistema compuesto por una banda de caucho EPDM con dos bandas de geotextil laterales, que fijados mediante un mortero epoxi o en base de cemento sobre una junta de dilatación o grieta con movimiento, garantiza su impermeabilidad manteniendo la movilidad del elemento tratado, tanto en interiores como al exterior.

Usos

- Impermeabilización de juntas de dilatación en muros, canalizaciones, cubiertas, depósitos de agua, sótanos y cimentaciones.
- Impermeabilización de grietas, juntas en rincón o esquina.

Ventajas

- Elevada elasticidad de la junta, superior al 350%
- Excelente adherencia a los soportes habituales en construcción.
- No requiere un soporte seco para su fijación.
- Presenta buena resistencia química.
- Aplicación de gran sencillez.
- Total impermeabilidad.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie. El soporte debe encontrarse limpio, libre de polvo, óxido, aceite o grasas. Si se usa adhesivo epoxi, el soporte debe estar completamente seco. Elimine los desencofrantes, elementos sueltos o fisurados mediante cepillo, amoladora o chorro de arena. Repare las coqueras superficiales con MAXREST o con MAXEPOX BOND – G. Reperfile los grandes rellenos.

Preparación de las bandas. Realice un premontaje de las bandas, con sus encuentros, ingletes, solapes, cruces y esquinas antes de la colocación.
Asegurese de que los bordes de geotextil están secos si va a utilizar el adhesivo epoxi MAXEPOX BOND – G.
Aplicación. En función del tipo de soporte, condiciones de trabajo, requisitos técnicos, se puede optar entre dos productos distintos para la fijación de la banda: MAXEPOX BOND – G, adhesivo epoxi, (Ver Boletín Técnico Nº.: 72.00) el cual requiere un soporte perfectamente seco para asegurar la adherencia, y que proporciona un valor más alto para la misma, o bien el MAXSEAL FLEX (Ver Boletín Técnico Nº.: 29.00) preferiblemente en su versión fina, permite las aplicaciones sobre soportes húmedos con una adherencia suficiente para la mayoría de las habituales condiciones de trabajo, con un importante ahorro en el material frente al epoxi.

Capa base. En cualquier caso vigile el tiempo abierto de aplicación del producto. Siga atentamente las indicaciones que aparecen el las fichas técnicas. Aplique suficiente material en la capa base para dotar a la banda de buen agarre. El consumo aproximado de material cuando se utilice el MAXEPOX BOND – G es de 0,7 a 0,8 kg. / m. lineal de junta, y con el MAXSEAL FLEX de 1,5 a 2,0 kg. / m lineal de junta.

Colocación. Coloque la banda MAXFLEX XJS con los bordes del geotextil hacia abajo y apriete con una llana los bordes para que se saturen del adhesivo utilizado.

Capa superior. Aplique la capa superior de adhesivo "fresco sobre fresco". El geotextil debe quedar completamente saturado y cubierto (2 a 3 mm.) con el adhesivo. No es conveniente que se cubra el elastómero con el adhesivo.
Debe espolvorearse arena sobre la última capa de MAXEPOX BOND – G.

Protección mecánica. La zona de dilatación del MAXFLEX XJS debe protegerse contra daños mecánicos durante y con posterioridad a la fase constructiva con una chapa de acero inoxidable.

Uniones

Las uniones se realizan utilizando una banda refuerzo, mediante un adhesivo apropiado para EPDM según se indica en los siguientes dibujos.

- Los parches de refuerzo se cortan mejor de la zona elástica del MAXFLEX XJS.
- Las superficies a soldar deben estar limpias y secas.
- Si se utilizan productos de limpieza, déjese secar durante 30 minutos antes de adherir.

Precauciones

MAXFLEX XJS no debe exponerse durante tiempo prolongado a temperaturas superiores a 70ºC.
Previa a la utilización de otros adhesivos distintos a los recomendados es conveniente realizar una prueba de compatibilidad y eficacia. Deben observarse las precauciones indicadas en las fichas técnicas de los productos adhesivos, que pueden ser compuestos abrasivos en su composición. Al amasar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos sin la protección de guantes de goma. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse con abundante agua limpia sin restregar. Acudir al médico si la irritación permanece.

Presentación

Se presentan en rollos de 30 mts. y en dos tamaños.

| A | B | C | D
mm | mm | mm | mm
MAXFLEX XJS 180 | 35 | 25 | 60 | 180
MAXFLEX XJS 220 | 30 | 20 | 120 | 220

Colores

Azul.

Almacenamiento

24 meses, en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto y protegido de heladas.

Datos Técnicos

Tipo de caucho | EPDM Caucho termopolímero etileno-monomero diénico
Espesor nominal | 1,00 mm
Resistencia a tracción (longitudinal) (transversal) | 11,0 N / mm2 10,0 N / mm2
Elongación en rotura (longitudinal) ( transversal) | 350 % 325 %
Plegado a baja temperatura | < - 20ºC
Deformación a alta temperatura (longitudinal) (transversal) | - 0,35 % - 0,60 %
Coeficiente de penetración del vapor | 0,038 mg / m2 h Pa
Resistencia a la difusión del vapor m | 10.420
Resistencia al ozono | Nivel 0
Envejecimiento térmico acelerado Cambio en resistencia al corte Pérdida de masa | < 4 % - 1,24 %
Envejecimiento artificial | > 5000 hr
Resistencia a las raices | Sin penetración
Resistencia al fuego | 5,2
Comportamiento en inmersión (agua) Doblado a baja temperatura Pérdida de masa (8 meses) | - 20 ºC < 3,5 %
Resistencia a la perforación 500 grs hasta | 400 mm.
Resistencia de las juntas soldadas Situación de la rotura Resistencia al corte Resistencia al arrancamiento (fijación epoxy) | Junto a la soldadura 610 N / 5 cm. 305 N / 5 cm
Cambio de módulo de elasticidad E en contacto con bitumen | + 11 %
Resistencia química Soluciones salinas, bitumen, ácidos diluidos Aceites minerales, petroleo disolventes fuertes | Buena Débil
Máxima expansión recomendada de la zona elástica 15% MAXFLEX XJS 180 ( 60 mm) MAXFLES XJS 220 ( 120 mm) | + 9 mm + 18 mm
Ensayos realizados según norma SIA 280 salvo espesor, elongación en rotura y cambio de modulo en contacto con bitumen, según DIN 16726.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.