CONCRESEAL® PLASTERING
REVESTIMIENTO CON TEXTURA DECORATIVA PARA HORMIGONES, PREFABRICADOS Y MAMPOSTERÍA IMPERMEABILIZANTE RESISTENTE A LA AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS, PROTEGE LAS ARMADURAS DEL HORMIGÓN ANTE LA CORROSIÓN

Descripción

CONCRESEAL PLASTERING es una formulación en base de cemento y sílice seleccionada por granulometría y pureza que juntamente con otras cargas minerales le proporciona propiedades para impermeabilizar, revestir, proteger y decorar supeficies.

Sella, llena los poros u oquedades del soporte donde se aplica, y, una vez fraguado se torna parte del mismo. Aplicado a llana es el producto adecuado para crear espesores que oscilan entre 3 y 5 mm.

Usos

- En exteriores de fachadas como revestimiento decorativo, bien sea aplicado a llana o pistola sobre soportes de prefabricados de hormigón, hormigón visto o enfoscados de mortero de cemento.
- Sobre cerramientos de bloques de hormigón cumple tres funciones, actúa como revestimiento, impermeabiliza y ofrece un acabado decorativo.
- Para revestir hormigones creando espesores mínimos. Los protege del deterioro por hielos y agresividad de las aguas.
- En plantas depuradoras de aguas residuales, confiere al hormigón una mayor duración y elimina la corrosión de armaduras con la consiguiente desintegración del mismo.
- Como revestimiento de acabado en piscinas. Después que se ha dado la primera capa MAXSEAL para impermeabilizar, se aplica la segunda capa de CONCRESEAL PLASTERING como terminación.

Ventajas

Llena y sella los poros del soporte donde se aplica. Una vez fraguado forma parte integral del soporte. Impermeabiliza, reviste y decora en una misma función. Gran duración, no precisa mantenimiento. Los distintos espesores en que se puede aplicar permite mantener las formas lineales de los hormigones arquitectónicos. Preserva al hormigón de la corrosión de las armaduras. Edificio impermeabilizado y revestido con procedimiento a pistola | Edificio impermeabilizado y revestido con procedimiento a pistola
Planta depuradora. Tratamiento con llana.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la supefície en hormigones. El soporte a revestir debe encontrarse limpio, libre de polvo, pintura o eflorescencias, así como de aceites desencofrantes o curadores superficiales del hormigón, de no ser así, frote con un cepillo de alambre o utilice el chorro de arena para la limpieza. Todos los salientes por el encofrado deben nivelarse con el hormigón. Los hierros superficiales deben cortarse a una profundidad de 2 cm., para posteriormente sellarse con MAXREST antes de recubrir con CONCRESEAL PLASTERING.

Las grietas deben manifestarse con un radial o puntero a una profundidad mínima de 2 cm. para posteriormente sellarse con MAXREST.

Enfoscados de mortero de cemento. Deben encontrarse en el mismo grado de limpieza que lo expuesto anteriormente para el hormigón. Oquedades o defectos, parchear con MAXREST.
Proceda a dar una capa base de MAXSEAL, y después que haya curado siete días aplique a llana una capa de CONCRESEAL PLASTERING. Mezcle un litro de MAXCRYL con 3,5 litros de agua y utilice esta formulación para mezclar los 25 kg. de CONCRESEAL PLASTERING. Emplear un medio mecánico para conseguir una mezcla más homogénea. La colococión a llana se hace buscando la nivelación y firmeza del CONCRESEAL PLASTERING; después que ha transcurrido un tiempo de 20-30 minutos debe rematarse, bien sea pasando una esponja para su acabado o la llana, dependiendo de la textura que se prefiera. Para mojar la esponja en el proceso flnal de terminación se prepara una disolución de una parte de MAXCRYL y tres partes de agua.

Acabado a Pistola: La mezcla del CONCRESEAL PLASTERING debe ser más diluida que en el caso anterior y se prepara con la disolución de 2 litros de MAXCRYL y 4,5 de agua, es decir, un total de 6,5 litros de líquido por 25 kg. de CONCRESEAL. Utilice un medio mecánico como el caso anterior para su mezcla.
Humedezca la supeficie previamente y proceda a dar un rociado de CONCRESEAL PLASTERING con la pistola abarcando un área de 6 a 8 m². Si hubiera poros u oquedades ayúdese de una espátula o una esponja para introducir el material y proceda de nuevo a dar un segundo pase con la pistola y, guardando una misma distancia con la superficie, trate de cubrir la superficie y dar la textura deseada; si fuera muy espesa la textura proceda a obtenerla dando varios pases de pistola pero no trate de realizarlo fjándola continuamente.
La cantidad de CONCRESEAL PLASTERING que se precise por m² estará en función de la textura. Como orientación indicaremos que oscila desde 2,5 a 6 kg./m².

Temperaturas. No haga aplicaciones en muros helados o cubiertos de hielo; la temperatura mínima de trabajo es de 5°C; si dentro de las 12 horas siguientes a una aplicación se esperan heladas debe abstenerse de efectuarla. Siga las indicaciones siguientes:

- Tiempo muy frío: No aplicar por debajo de 5°C.
- Tiempo frio: No humedecer excesivamente la supeficie.
- Tiempo cálido o ventoso: Humedecer el muro repetidas veces antes de la aplicación.

Posteriormente a la misma, humedecer levemente usando la pistola para un mejor curado del CONCRESEAL PLASTERING

Precaución

CONCRESEAL PLASTERING es un compuesto abrasivo en su composición. No es tóxico y en su mezcla y colocación de obra debe tenerse en cuenta no mezclar con las manos. Debe usarse guantes de goma para su protección. Salpicaduras en los ojos deben limpiarse con abundante agua limpia y nunca restregar. Irritaciones permanentes debe acudir al médico.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado , en lugar seco y cubierto protegido de la humedad y las heladas.

Colores

Blanco y dris perla son estándar. El acabado en color puede completarse con la gama de colores de nuestro revestimiento acrílico MAXSHEEN, en versión lisa y rugosa.

Datos Técnicos

Densidad

> Material endurecido ........... Kg/dm³.............. 2,02±0,05

Absorción de agua por capilaridad

- Coeficientes de capilaridad (c), g/dm² min 1/2.......... 0,10
- Absorción de agua por capilaridad, %, .................... 0,55

Módulo de Elasticidad dinámica ASTM C-215

- Modulo de Elasticidad (E), Kp/cm² .................... 245.000

Resistencias Mecánicas

EDAD EN DIAS | Kp/cm²
FLEXOTRACCION | COMPRESION
7 | 53 | 242
28 | 64 | 310

Resistencia al Desgaste
Prueba en seco con arena de sílice como agente abrasivo.

LONGITUD/ METROS | PESO APLICADO Kg/cm² | DESGASTE mm
500 | 0.51 | 9.4 ± 0.5
500 | 0.21 | 4.5 ± 0.5
1000 | 0.21 | 10.0 ± 0.5

Adherencia

EDAD EN DIAS | TRACCION PERPENDICULAR | CIZALLAMIENTO
Kp/cm²
Hormigón rugoso | Hormigón rugoso / Maxseal | Hormigón Liso
7 | 8.4 | - | -
28 | 9.4 | 8.1 | 8.0

Envejecimiento acelerado. Apreciación visual.
Después del ensayo no presenta grietas, despredimientos ni cambios apreciables de color.
Ensayo nº 14.970 realizado por el I.E.T.C.C.

I.E.T.C.C.
Instituto de la Construcción y del Cemento. Eduardo Torroja. Es miembro de la Unión Europea para L'agrement Técnico en la Construcción.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.