MAXMORTER® FLOOR
LIGANTE HIDRAÚLICO DE FRAGUADO Y SECADO RÁPIDO PARA RECRECIDOS DE HORMIGÓN

Descripción

MAXMORTER FLOOR es un ligante en base a cementos especiales modificado con polímeros, de rápido fraguado y secado, que una vez mezclado con áridos en obra, se utiliza para el recrecido de hormigones y capas de compresión como preparación para un acabado posterior.

Usos

MAXMORTER FLOOR es idóneo para efectuar recrecidos de preparación para acabados tales como madera, parquet, cerámica, vinílicos, etc., sobre capas de compresión y hormigones, al poco tiempo de aplicado el producto, en espesores hasta 4 cm.

Ventajas

· Rápido curado.
· Permite colocar cerámica en 24 horas.
· Permite colocar acabados como madera o parquet después de 48 horas.
· Permite recrecidos de hasta 40 mm., por capa.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. El soporte debe ser sólido, estar limpio de grasa, aceites, polvo, pinturas, agentes de curado, imprimaciones y cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la buena adherencia de MAXMORTER FLOOR.

El substrato debe ser rugoso para facilitar la adherencia del MAXMORTER FLOOR.
Para mejorar la adherencia a un substrato liso o entre capas de MAXMORTER FLOOR se debe imprimar la superficie un puente de unión apropiado como el con MAXBOND (Boletín Técnico Nº.: 10.01) y aplicar el MAXMORTER FLOOR antes de que MAXBOND pierda mordiente, es decir que haya curado y se presente aún pegajoso.

Mezcla. El MAXMORTER FLOOR, los áridos y el agua se pueden mezclar en hormigonera o manualmente.

La proporción de mezcla recomendada es:

COMPONENTES | CANTIDADES (kg)
MAXMORTER FLOOR | 1000
ARIDO LAVADO 0-4 mm | 2400
GRAVILLA 4-10 mm | 1600
AGUA | 470

Antes de añadir el agua, hay que hacer la premezcla en seco de MAXMORTER FLOOR con la proporción de áridos indicada anteriormente.

La cantidad indicada de agua podrá variar dependiendo de la humedad de los áridos y del tamaño medio de éstos. Si los áridos están mojados habrá que disminuir la cantidad de agua de amasado. De todos modos la consistencia final ha de ser tal que no presente segregaciones o rezume el agua en la superficie.

No añadir más agua cuando la mezcla empiece a fraguar.

Puesta en obra. Se aplica la mezcla obtenida según las indicaciones anteriores sobre el soporte con ayuda de una rastra o llana.
Se debe extender y alisar el material antes de treinta minutos después de su amasado.
Si se prevé realizar otra tongada posterior de la misma mezcla es conveniente dar un acabado rugoso de la primera capa para facilitar la adherencia de la segunda capa. La segunda capa se podrá realizar entre las 8 y 24 horas siguientes.

Juntas de dilatación. Es conveniente realizar juntas de dilatación en todo el perímetro de aplicación (entre habitaciones, pasillos, etc), alrededor de columnas, en las intersecciones de áreas de distintos substratos, y en dónde haya juntas ya existentes.
En grandes áreas realizar juntas de dilatación cada 40 metros cuadrados.

Precauciones

· No usar en superficies verticales.
· No usar en exteriores.
· No mezclar MAXMORTER FLOOR con otros cementos, cales, morteros o materiales similares.
· No usar con substratos con presiones hidrostáticas o con humedades.
· No aplicar con temperaturas menores de 5ºC o mayores de 35ºC.
· Si el soporte es nuevo, esperar 28 días para completar su curado, antes de colocar MAXMORTER FLOOR.
· Un exceso de agua de amasado o utilización de áridos de distinta granulometría a la indicada, podrá dar lugar a resultados diferentes de los previstos en este boletín técnico.

Consumo

500 kg de MAXMORTER FLOOR con la proporción de mezcla indicada producen aproximadamente 1 m3.

Presentación

Sacos y bidones de 20 kg.

Colores

Gris.

Almacenamiento

Seis meses en sacos y doce meses en bidones en su envase original cerrado, en lugar cubierto y protegido de la humedad y las heladas.

Datos técnicos

Agua de amasado (%) | 9,5
Vida de la mezcla (minutos a +20ºC) | 30
Tiempo de fraguado (a +20ºC) Inicio Final | 35 Minutos 3 a 5 horas.
Tiempo de espera entre capas (horas) | 8 a 24
Resistencias mecánicas | Flexotracción (MPa) | Compresión (MPa)
1 día | 4,5 | 23,7
7 días | 6,4 | 44,6
28 días | 7,4 | 48,5

Los tiempos de fraguado y aplicación ( A 22ºC y 40% de H.R.)
Resistencias con la proporción y tipo de áridos arriba indicados.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.