MAXEPOX® PS
PRODUCTO PARA SELLAR LA SUPERFICIE DE MORTEROS EPOXI

Descripción

MAXEPOX PS es una formulación epoxi pigmentada, con comportamiento tixotrópico y cargas de sílice incorporadas. Está específicamente diseñada para el sellado de morteros epoxi empleados en la realización de pavimentos.

Usos

- Sellado de la superficie de morteros epoxi extendidos como revestimiento de suelos industriales, pavimentos de garajes, etc.

Ventajas

- Aumenta la impermeabilidad del mortero epoxi
- Mejora el comportamiento anti-polvo de la superficie sellada.
- Su comportamiento tixotrópico reduce los consumos.
- Buena resistencia química a las grasas, aceites vegetales y minerales, agua, sosa, vinagre, ácidos diluidos, productos de limpieza, etc.

Instrucciones de Aplicación

Mezcla: Los componentes se suministran en sets predosificados.
El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto.
Tener en cuenta "pot life" o tiempo que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El "pot life" de 10 kg. a una temperatura de 25 ºC es de 2 horas.
Aplicación: Se realizará mediante rodillo sobre la superficie del mortero a sellar. El consumo dependerá de la buena ejecución del mortero, pero puede estimarse entre 100 y 200 gr. de producto de sellado.
Limpieza: Los útiles de trabajo o manchas realizadas con este producto pueden limpiarse con MAXEPOX SOLVENT antes de su endurecimiento.

Presentación

MAXEPOX PS se presenta en sets predosificados de 10 Kg.

Colores

Rojo, verde y gris. Otros disponibles bajo pedido especial

Almacenamiento

Un año conservado en los botes herméticamente cerrados en lugar templado y seco, evitando temperaturas por debajo de 5 ºC y exposición directa al sol.
Almacenamientos prolongados y por debajo de 5 ºC producen la cristalización del producto. En tal caso, para devolver al producto sus condiciones normales debe calentarse a 80 - 90 ºC durante dos horas mientras se agita regularmente.

Precaución

Evitar el contacto con la piel, mucosas, etc. No aspirar los vapores que puedan producirse por calentamiento o combustión. Observar las precauciones habituales necesarias para la aplicación de este tipo de productos.

Datos Técnicos

Proporción componentes A:B (en peso) | 7 : 1
Densidad a 25 ºC (kg/dm3 aprox.) | 1,6
Pot life a 25 ºC (horas) (10 kg) | 2
Tiempo de curado a 25 ºC (horas) | 8
Tiempo de endurecimiento total a 25 ºC (días) | 5

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.