MAXFIX®
PASTA ADHESIVA PARA LA FIJACION DE REVESTIMIENTOS CERAMICOS SOBRE ALICATADOS Y SOLADOS ANTIGUOS

Descripción

MAXFIX es una pasta adhesiva formada por resinas en emulsión, aditivos especiales y cargas seleccionadas, especialmente diseñada para la fijación de elementos cerámicos sobre superticies planas.

Usos

- Colocación de alicatados y solados nuevos sobre revestimientos cerámicos antiguos en renovación de baños, cocinas, etc.
- Colocación de azulejos, placas de mármol, gres, mosaicos, piedra natural, etc., sobre yesos, morteros, hormigones, en obra nueva y rehabilitación.

Ventajas

- MAXFIX se presenta listo para su uso, sin necesidad de mezclar varios componentes o amasar previamente.
- Alto poder adhesivo sobre los soportes habituates en la construcción.
- Apto sobre soportes deformables como madera, cartón, yeso, etc.
- Especialmente indicado en aplicaciones que requieran mínimo espesor de recrecido.
- Ahorro de costes de picado, retirada de escombros, etc., ya que puede aplicarse directamente sobre revestimientos cerámicos antiguos.

Instrucciones de Aplicación

Preparación de la superficie:
El soporte debe ser firme y estar consolidado, seco y libre de polvo, suciedad, etc. La planimetría no deberá presentar diferencias superiores a 5 mm.

Extendido:
MAXFIX se presenta listo para su empleo. Repartir con la llana una capa de espesor de 1 a 4 mm. sobre la superficie y peinarla con el borde dentado. Se recomienda no exceder el espesor indicado.

Colocación de las piezas:
Las piezas cerámicas se posicionarán mientras la pasta esté aún fresca, ejerciendo una ligera presión. MAXFIX puede también aplicarse por puntos, uno en cada vértice de la pieza y otro en el centro.

Rectificación de la posición y rejuntado:
Para realizar rectificaciones se dispone de 30 minutos aproximadamente. El rejuntado no debe realizarse hasta transcurrir 48 horas.

Precauciones

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35° C.
- Sobre soportes absorbentes, o cuando se realicen aplicaciones con tiempo caluroso y seco, se recomienda no extender demasiada cantidad de producto, ya que en estas condiciones el tiempo de colocación es más corto.
- La limpieza de las herramientas se realiza con agua inmediatamente después de la aplicación.
- No utilizar sobre superticies húmedas.

Presentación

Envases de plástico de 5 y 25 Kg.

Almacenamiento

Un año en su envase original cerrado, al abrigo del sol y de las heladas.

Datos Técnicos

Color : | Crema
Densidad (Kg./dm3) : | 1,7
Extracto seco (%) : | 78
Alcalinidad (pH) : | 8
Reología (poises) : | 2.000 a 3.000
Tiempo abierto (minutes) : | 30
Adherencia sobre hormigón (MPa) : | 1,9
Deslizamiento azuiejo (cm.) : | 2
Aplastamiento del surco (%) : | 80
Rendimiento aproximado por puntos : | 1,5 Kg./m²
Rendimiento aproximado capa continua: | 2 Kg./m²
Toxicidad : | No
Inflamable : | No

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.