MAXCLEAR® SULFAT
PROTECTOR ANTI-EFLORESCENCIAS PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA

Descripción

MAXCLEAR SULFAT es un producto líquido monocomponente en base acuosa. Una vez aplicado penetra por difusión y capilaridad en el interior del soporte, formando una barrera repelente frente a las sales, impidiendo su aparición en superficie. Se presenta listo para usar sobre substratos minerales absorbentes de hormigón, morteros de cemento y ladrillo.

Aplicaciones

- Tratamiento anti-eflorescencias del soporte en trabajos de restauración e impermeabilización, como paso previo a la aplicación de enlucidos de cemento o revestimientos cementosos impermeables como MAXSEAL (Boletín Técnico nº 01) y MAXSEAL FLEX (Boletín Técnico nº 29), para prevenir los daños ejercidos por cristalización y presión de las sales en superficie.
- Prevención de la aparición de cales en superficies minerales de soportes absorbentes y porosos como hormigón, mortero de cemento, piedra y ladrillo.

Ventajas

- Sin disolventes orgánicos e inodoro, siendo el producto idóneo en áreas de trabajo con poca ventilación.
- Permite aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas.
- Gran poder de penetración en el soporte..
- Permeable al vapor de agua, permite transpirar.
- Actúa frente a las sales comunes en substratos minerales como cloruros, sulfatos, nitratos, etc.
- No inflamable, no corrosivo y no tóxico.
- Resistente a los álcalis del cemento.
- Rápido secado.

Modo de empleo

Preparación del soporte:

El soporte debe encontrarse limpio, libre de polvo, sales, pintura o cualquier contaminante que pueda impedir la penetración de MAXCLEAR SULFAT. Sanear las partes sueltas o deterioradas con MAXREST (Boletín Técnico nº 02).

Aplicación:
MAXCLEAR SULFAT se aplica mediante brocha o pistola de baja presión, hasta la saturación del soporte. Aplique dos manos, aplicando la segunda inmediatamente después de que se haya absorbido la primera y cuidando no dejar transcurrir demasiado tiempo entre ambas. La aplicación del mortero se realiza inmediatamente a continuación, una vez haya secado al tacto MAXCLEAR SULFAT, previo riego con agua. Si dicha aplicación se realiza después de 20 a 30 minutos aproximadamente, puede perjudicar la adherencia de dicho mortero.

Rendimiento

El rendimiento de MAXCLEAR SULFAT dependerá del tipo de soporte y su porosidad. Puede oscilar aproximadamente entre 400 y 500 g/m2 en total. Una prueba in-situ determinará el rendimiento exacto.

Presentación

MAXCLEAR SULFAT se presenta en garrafas plásticas de 20 kg.

Conservación

Doce meses en su envase original cerrado, en un lugar seco y cubierto, protegido de las heladas.

Indicaciones importantes

- No aplicar con temperaturas a inferiores a 5 ºC.
- Utilícese sólo en soportes con un mínimo de porosidad y con capacidad absorbente.
- Respete los tiempos de aplicación indicados entre las dos manos de MAXCLEAR SULFAT, así como de morteros posteriores.

Seguridad e Higiene

MAXCLEAR SULFAT no es tóxico ni corrosivo, pero es un producto abrasivo. Utilice guantes y gafas protectoras durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos o piel, lavar la zona afectada abundantemente con agua. Si la irritación persiste, acuda al servicio médico.
Hay disponible Hoja de Seguridad de MAXCLEAR SULFAT a su disposición.

Datos Técnicos

Aspecto y color | Líquido lechoso
Densidad (g/cm3 ) | 1,0 ± 0,02
pH aprox. | 7 - 8
Rendimiento total (g/m2 ) | 400 - 500
Contenido de disolventes | Nulo
Inflamabilidad | No inflamable
Toxicidad | No tóxico

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO, S.A. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de boletín sustituye a la anterior..

© 2004 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.