MAXURETHANE® 2C SOLVENT
MEZCLA DE DISOLVENTES ESPECIALES PARA MAXURETHANE 2C

Descripción

MAXURETHANE 2C SOLVENT es una mezcla de disolventes especiales indicado para disolver MAXURETHANE 2C.

Usos

· Disolución de MAXURETHANE 2C para capas de imprimación.
· Reducción de la viscosidad de MAXURETHANE 2C.
· Limpiador de la herramienta utilizada en la aplicación de MAXURETHANE 2C.

Instrucciones de aplicación

Añadir MAXURETHANE 2C SOLVENT a MAXURETHANE 2C, agitando concienzudamente hasta la total homogeneización del conjunto.
Debe utilizarse en lugares ventilados y tomar las precauciones relativas al uso y manejo de disolventes volátiles inflamables.

Precauciones

· Almacenar bajo cubierto en lugar fresco y seco.
· Se recomienda efectuar la aplicación al aire libre o con corriente de aire.
· Durante la aplicación deben tomarse precauciones contra incendios.

Caracteristicas tecnicas

Densidad: | 0.9 g/cc +/- 0.05.
Viscosidad: | 11 segundos en copa Ford nº4 a 20ºC.
Temperatura de autoignición | 485ºC.
Punto de inflamación: | 16ºC.

Color

Liquido incoloro y transparente.

Presentación

Petrolera de 5 y 25 litros.

Almacenamiento

Doce meses en su envase original cerrado, en lugar cubierto, fresco y seco.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.