MAXCEL®
FONDO DE JUNTA DE ESPUMA DE POLIETILENO

Descripción

MAXCEL es un perfil de espuma de polietileno de célula cerrada, de sección circular, obtenido por extrusión continua.

Usos

MAXCEL se utiliza como fondo de junta y regulador de la profundidad en el posterior sellado de juntas de dilatación o estanqueidad, entre iguales o diferentes materiales de construcción. La norma DIN 18540 establece las exigencies a las cuales deben responder los materiales de estanqueidad en el estado actual de la técnica. Esta norma específica que los fondos de junta deben tener una superficie convexa. El material no debe ser higroscópico, por lo que es recomendable que sean de célula cerrada. Además, las juntas de fondo no deben interferir bajo ningún aspecto en los cambios de forma de los materiales de estanqueidad.

Ventajas

- Muy manejables debido a su ligereza.
- Suficiente resistencia a la compresión, permitiendo una buena aplicación del material de estanqueidad.
- Absorción de agua completamente nula debido a su estructura celular cerrada.
- Su capa superficial más densa confiere al perfil buena resistencia a los efectos mecánicos, sin que impida su manipulación.
- Especialmente indicado como complemento en las juntas que posteriormente deberán ser selladas con siliconas, polisulfuros, poliuretanos, poliacrilatos, etc.
- Al no adherir el sellador al polietileno, las juntas realizadas con MAXCEL trabajan exclusivamente en el sentido en que se producen las dilataciones y contracciones, y por tanto libres de toda tensión en el fondo.

Colocación

Los perfiles MAXCEL son de aplicación muy simple. El diámetro de los perfiles se escogerá teniendo en cuenta que deben ser comprimidos del orden del 25% en su colocación, de forma que una vez introducidos en la junta, queden perfectamente sujetos y no se muevan al aplicar los materiales sellantes.

Precauciones

- No colocar MAXCEL empleando utensilios cortantes que puedan dañar la su perticie del perfil.
- No emplear sobre MAXCEL materiales de sellado que sobrepasen los 70° C, cromo masillas asfálticas fundidas.

Características Técnicas

Densidad aparente : | 40 Kg/m3 (*)
Resistencia longitudinal tracción : | 400 Kg/cm2 (*)
Resistencia transversal tracción : | 310 Kg/cm2 (*)
Elongación longitudinal : | 15% (*)
Elongación transversal : | 8%(*)
Resistencia al desgarro longitudinal : | 108 Kg/cm (**)
Resistencia al desgarro transversal : | 60 Kg/cm (**)
Elasticidad : | 10% (*)
Estabilidad dimensional : | Excelente
Resistencia a la deformación : | Buena
Estabilidad térmica : | De -40 a 60° C
Absorción de agua : | Nula
(*) Norma ASTM D-1564-71 (**) Norma ASTM D-624-71

Presentación

Diámetro mm. | Contenido cartón
6 | 2.500 m.l./bobina
10 | 1.150 m.l./bobina
15 | 550 m.l./bobina
20 | 350 m.l./bobina
25 | 200 m.l./bobina
30 | 160 m.l./bobina
40 | 300 m.l. en piezas de 2 m.l.
50 | 200 m.l. en piezas de 2 m.l.
Dimensiones de la caja/bobina : 550 x 550 x 600 mm.
Dimensiones de la caja/piezas : 2050 x 415 x 620 mm.
Tolerancias en longitud | : diám. 40 mm.1,96 - 2,04 m.
: diám. 50 mm.1,96 - 2,04 m.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.