MAXEPOX® TAR
REVESTIMIENTO EPOXI - ALQUITRAN PARA SUPERFICIES DE HORMIGÓN

Descripción

MAXEPOX TAR es un revestimiento de dos componentes de base epoxi, modificadas con alquitrán.

Usos

Impermeabilización del hormigón en tableros de puentes, cimentaciones, conducciones de agua por el exterior.

Ventajas

- Fácil y sencilla aplicación.
- Muy buena adherencia al hormigón y a soportes metálicos.
- Buena resistencia química.

Instrucciones de aplicación

Preparación de la superficie. El soporte de hormigón debe ser firme y estar limpio, libre de polvo, grasas y con menos del 4% de humedad. Debe de ser plano (nivelado) y con una ligera rugosidad. Las superficies metálicas deben limpiarse con chorro de arena para la eliminación del óxido superficial, y deben estar desengrasadas.

Mezcla del producto. MAXEPOX TAR se suministra en sets predosificados. El endurecedor, componente B, se vierte en la resina, componente A. Para garantizar la reacción correcta de ambos componentes, asegúrese de verter la totalidad del componente B. La mezcla puede hacerse manualmente o con un taladro a baja velocidad hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. Evite introducir mucho aire al mezclarlos. Una vez bien mezclados, se recomienda vaciar todo el contenido en un envase limpio.

Aplicación. El soporte debe estar a una temperatura mínima de +10ºC y no superior a +30ºC. La aplicación del MAXEPOX TAR se puede realizar con brocha, rodillo o pistola air - less, en dos manos sucesivas con un plazo mínimo de 6 horas y máximo de 48 horas entre ambas manos. El pot life a 25ºC es de más de 6 horas, alargándose a temperaturas inferiores y acortándose a temperaturas superiores.

Limpieza. La limpieza de las herramientas se realiza con MAXEPOX SOLVENT inmediatamente después de su empleo.

Precauciones

Al mezclar y colocar en obra debe tenerse en cuenta no trabajar sin la protección de guantes de goma y gafas de seguridad. Las salpicaduras en los ojos deben enjuagarse de inmediato con abundante agua limpia sin restregar y acudir al médico.
En caso de contacto con la piel, lávela con abundante agua y jabón. Si se ingiere, busque inmediatamente atención médica, no inducir el vómito.
En la composición de MAXEPOX TAR figuran disolventes volátiles inflamables, por lo que deben tomarse la precauciones habituales en el transporte y manipulación de estos productos.
En lugares cerrados y con escasa ventilación, disponga ventilación forzada y utilice mascarillas apropiadas.

En caso de vertido, recójalo con serrín, arena u otro material absorbente. No lo vierta al alcantarillado, ríos, canales o terrenos.

Presentación

Sets predosificados de 31 kg.

Consumo

0,4 a 0,8 kg. / m2 en una o dos capas

Color

Negro.

Almacenamiento

Ocho meses en su envase original cerrado, en lugar seco, cubierto a temperaturas superiores a 5ºC e inferiores a 30ºC.

Datos técnicos

Densidad (kg. / dm3) | 1,5
Pot life a 25 ºC (horas) tecam 100 gr. | > 6
Punto de inflamación (ºC) | 30
Punto de combustión (ºC) | 35
Tiempo de inicio de curado (horas) | 6
Tiempo final de curado a 20ºC (días) | 7
Adherencia sobre hormigón (kp./cm2)(Rotura del soporte) | > 30
Resistencia química | Buena resistencia química ante ácidos minerales y orgánicos diluídos, álcalis, disolventes, aceites, gasolinas, aguas fecales y agua de mar.

Garantía

La información contenida en este boletín técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.

© 2003 DRIZORO S.A. Todos los derechos reservados.